- 2019년도 옥상녹화·텃밭조성 사업 -

설  계  심  의   결  과

○ 심의요구자 : 강동구(공원녹지과)

○ 대  상  지 : 상일동 주민센터(강동구 구천면로 633)

○ 심 의 일 자 : 2019. 5. 22.(수)

○ 심 의 구 분 : 자체

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

저관리 경량형 녹화(유니트 박스) 계획(안) 중 관리가 어려운 옥탑층을 제외한 지역은 적용식물 비중을 자생초화류 위주로 검토 바람 (세덤류 식재 지양)

※ 조경과-563(2019.1.11.)호 “2019년 옥상녹화·텃밭조성사업 추진 계획” 참조

2. 옥탑시설에 대해서는 옥탑부 배수계통(수직드레인, 선홈통)을 검토하고그 우배수가 사업대상지 내로 유입될 시 처리방법을 도서에 명기

3. 도면 번호 210 옥외안내판 표기 정정 및 건물 입구(벽면부착)에 설치

4. 방수공사에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을

명시(권장사항: 10년간의 방수 보증을 받을 것)

5. 공사 착공 전 기 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한

안전성 검토 확인(담당자)을 받고 관련 도서를 제출

※ 항목별 현장적용여부를 설계심의 지적사항 조치결과서 양식에 맞게

작성하고, 반영된 도면, 내역서 등을 반드시 포함하여 제출할 것.