문서번호		보건환경처-3116		과장		팀장	처장		실장
등록일자		2019.05.18.
									05/18
결재일자		2019.05.18.
공개여부		대시민공개
				협조	총무처 처장
방침번호
	본사 사업장 위험요소 점검 결과 보고
2019. 5.
보건환경처

1	관련근거

가. 산업안전보건법 제13조(안전보건관리책임자)

나. 산업안전보건법 시행령 제13조(안전관리자의 업무 등)

다. 총무처-2938(2019.4.19.)호, ‘후생종사원(조리원) 화상 피해 발생보고’

2	점검개요

가. 일    시: 2019.4.24.(수), 2019.5.2.(목)

나. 점 검 자: 3명(본사 안전·보건관리자, 차량본부 안전관리자)

다. 점검장소: 본사 구내식당(본사 B1층), 서울도시철도엔지니어링(본사 B3층)

라. 내    용: 산업재해 발생현장 및 추가 위험요소 점검

3	위험요소 점검 결과

가. 본사 구내식당(B1층)

연번	구 분	위험요소 점검	점검 사진	비고
1	구내식당 바닥	구내 식당 바닥 단차 발생 (걸려 넘어질 위험)		* 2019.4.18. 조리원 넘어짐 산업재해 발생
2	조리원 장화	바닥 미끄러짐 발생 위험
3	사용호스	이동 중 호스에 걸려 넘어질 위험

나. 서울도시철도 엔지니어링(B3층)

연번	구분	위험요소 점검	점검 사진	비고
1	용접작업	환기 시설을 갖추지 않은 장소에서의 용접기 사용 (화재 위험)		* 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제607호 (국소배기장치의 설치)
2	환기 불충분
3	소화기 기한 만료	화재 시 사용 불가		* 소화기 교체 주기: 10년
4	소화기 압력 부적절

4	위험요소 조치 및 대책

가. 구내 식당

1) 바닥 평탄화 작업 실시

2) 조리원 장화 교체(논 슬립 장화 지급)

3) 사용 호스 개선

논 슬립 장화(예시)	호스릴 교체(천왕기지 예시)

4) 수시 위험성 평가 실시

5) 작업절차서, 산업안전보건 교육 및 사례 교육 실시

나. 서울도시철도엔지니어링

1) 지하공간 용접 작업 금지 → 옥외 작업 실시(용접봉 MSDS 관리)

2) 소화기 교체

3) 서울도시철도엔지니어링 합동 점검 실시

4) 산업안전보건 특별 교육 실시.  끝.