문서번호	시설보수과-1526
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
장보규	이호복	조선행		06/11 이철범
협 조

2019년 최초침전지 유지보수공사 계약심사 결과에 따른 조치계획

2019. 06

난지물재생센터

시설보수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

최초침전지 유지보수공사 계약심사 결과에 따른 조치계획

2019년 최초침전지 유지보수공사를 시행코자 계약심사과에 설계심사를 의뢰한 결과, 아래와 같은 지적사항이 있어 이에 대한 검토 및 조치계획 임

□ 추진경위

○ 2019.05.20 : 계약심사 의뢰(난지물재생센터 ⇒ 계약심사과, 시설보수과-1292)

○ 2019.06.10 : 계약심사 결과 통보(계약심사과 ⇒ 난지물재생센터, 계약심사과-10580)

□ 공사명 : 2019년 최초침전지 유지보수공사

위치	난지물재생센터 내(경기도 고양시 대덕로 426)
공사개요	- 제1, 2처리장 최초침전지 단면복구 보수 ․단면복구보수(t=10mm 벽체) : 2,227㎡ ․단면복구보수(t=20mm 벽체) : 1,577㎡ ․단면복구보수(t=20mm 천정) : 514㎡ ․단면복구보수(t=50mm 벽체) : 97㎡
공사기간	2019.06 ~2019.12

□ 심사결과                                                 (단위 : 원)

구분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
재료비	376,552,129	366,909,066	-9,643,063
노무비	376,191,550	369,953,480	-6,238,070
경비	192,979,468	188,137,794	-4,841,674
일반관리비	52,014,773	50,875,018	-1,139,755
이윤	93,171,171	85,424,642	-7,746,529
공급가액	1,090,909,091	1,061,300,000	-29,609,091
부가가치세	109,090,909	106,130,000	-2,960,909
도급비	1,200,000,000	1,167,430,000	-32,570,000	-2.7%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 냉연강판(T=0.7㎜) : 880원/㎏ → 820원/㎏

- 철못(N75) : 1,286원/㎏ → 1,093원/㎏

- 컨테이너(사무실) : 2,350,000원/동 → 2,059,000원/동

- 컨테이너(창고) : 2,000,000원/동 → 1,840,000원/동

- 냉연강판(STS304, T=2㎜) : 2,850,000원/톤 → 2,550,000원/톤

- 냉연강판(STS304, T=15㎜) : 3,750,000원/톤 → 2,600,000원/톤

○ 제비율 조정

- 이윤 : 신기술사용료 제외

○ 일위대가 조정

- 공구손료 : 경비 → 재료비(한국건설기술연구원 질의)

- STS보강 설치 : 유해 할증 제외

□ 기타사항

○ 사업부서 협의결과 : 이견없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 심사(HWD공법)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서, 특별시방서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

□ 조치계획

○ 계약심사 지적사항 반영하여 관련도서(설계서, 도면, 시방서 등) 수정하여 재무과에 공사 계약 의뢰코자 합니다.

붙임 : 계약심사 관련문서 각1부.  끝.