주요 점검지적 사진

공 사 명 :	반포천 유역 분리터널 건설공사	점검일 :	2019. 9. 26.
지적사항 :	암단면의 Crown부 및 Wall부 낙석 관리를 철저히 할 것.
지적사항 :	NATM 구간의 누수, 백태를 주의 관찰하고 누수시 배수유도비닐 설치 또는 누수 보수할 것.