안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	제18호 태풍‘미탁’북상대비 승강장안전문설비(PSD) 시설물 사전점검 시행 알림

1. 안전계획처-7119호(2019.10.01.) 「제18호 태풍‘미탁’북상대비 안전관리 철저」관련입니다.

2. 위 호와 관련, 제18호 태풍‘미탁’은 10월 1일(화) 강도 강(중심최대 풍속 35m/s(126km/h),

중심기압 970hPa), 크기 중형(강풍반경 310km)의 세력으로 북상하고 있고, 강우량은 30~80mm

(많은 곳 120mm이상)가 예상되는 바 태풍으로 인한 호우·강풍 피해가 발생하지 않도록 승강장

안전문설비(PSD) 시설물 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간: ’19. 10. 01.(화) ~ 10. 03.(목) [3일간]

호선	해당관리소	해당역	비고
2호선(13역)	선릉PSD관리소	용답, 신답, 한양대, 뚝섬, 성수, 건대입구, 구의, 강변, 잠실나루
	신대방PSD관리소	신대방, 구로디지털, 대림, 당산
3호선(2역)	약수PSD관리소	지축, 옥수
4호선(5역)	신대방PSD관리소	동작
	동대문역사문화공원PSD관리소	당고개, 상계, 노원, 창동
7호선(3역)	태릉입구PSD관리소	장암, 도봉산
	내방PSD관리소	뚝섬유원지

나. 점검대상: 지상역사(총 23역)

다. 중점 점검사항

1) 장애물검지센서 고정상태 및 작동상태 사전점검

2) 비상문, 선로출입문, 승무원출입문 쇄정상태 사전점검

3) 전원공급(UPS)실 누수상태 사전점검

4) 비상복구욕품(수방자재 포함) 비치 및 상태 확인

5) 응급상황 대비 비상연락체계 유지

라. 협조사항

1) 피해 발생 시 상황보고 철저

2) 점검완료 후 점검결과(점검표) 메일/오피스톡 송부

붙임: 태풍대비 특별점검표 1부. 끝.

주임		팀장		단장	10/02
협조자
시행	승강장안전문관리단-9458	(	2019.10.02.	)	접수		(		)
우	04399	서울특별시 용산구 이태원로 286 한강진별관	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-3733	/전송	6311-3735	/	answl0@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
청렴으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사