소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2019. 10. 08.(화)

○ 용수구분 : 지상식소화전

○ 용수번호 : 507호(비상소화장치235호)

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 동호로17다길 2-13

○ 사용여부 : 사용가

○ 고장내역 : 2019. 10. 08.(화) 일제조사 중 발견하였으며 본 소화전(507호)의 몸통 스핀들이 잠기지 않고 계속 헛도는 상태.

■ 고장용수사진

■ 위치도

지상식 507호