서식1		소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애 여부

연번	시도	관할소방서	관할안전센터	설치위치 (주소)	보호틀 설치 및 관리 실태
					소화전 사용시 장애요인이 되는 사유	관련 사진
1	OO도	OO소방서	OO안전센터	(관리대장 주소와 동일하게)	예1) 소화전 보호틀이 소화전의 스펜들 높이보다 높아 소화전개폐기 사용에 장애 예2) 소화전 보호틀이 소화전 용수 토출구를 막아 소방호스 연결에 장애
				없음