제15차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2019.11. 14.(목) 14:00 ~ 16:30

◦ 장    소 : 무교별관 9층 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원 4인

◦ 상정안건 : 자문 6건

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	결 과
1	어르신 복지과	망우리묘지공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) ※2019년 제9차 본위원회 결과에 따른 소위원회 자문	재자문
2	노원구	불암산도시자연공원 중계2지구 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) ※2019년 제9차 본위원회 결과에 따른 소위원회 자문	조건부동의
3	용산구	이봉창역사공원(가칭) 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) ※2019년 제9차 본위원회 결과에 따른 소위원회 자문	조건부동의
4	영등포	유원제일1차아파트 도시환경정비사업 문화공원 조성계획결정(최초)	재자문
5	성북구	신월곡1 도시환경정비구역 내 문화공원 조성계획결정(최초)	재자문
6	성북구	신월곡1 도시환경정비구역 내 어린이공원 조성계획결정(최초)	재자문

자문 결과 및 내용

1. 망우리묘지공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)

요청기관 : 어르신복지과

공원현황 및 결정내역	자문 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 중랑구 망우로 570번지 일원(망우동 산57-1일원) ◦ 면적 : 832,800.0㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 6. (건고 제456호) ◦ 공원결정(최종) : 1998. 8. 19 (서고 제1998-294호) ◦ 조성계획(최초) : 2006. 1. 5 (서고 제2005-430호) < 주요 변경내역 > ◦ 편익시설 : 1,780.0㎡ → 692.2㎡ (감1,087.8㎡) ◦ 관리시설 : 1,382.0㎡ → 3,507.8㎡ (증 2,125.8㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 535,313.0㎡ → 534,275.0㎡ (감 1,038.0㎡) <법적검토> ◦ 시설률 : 32.36 → 32.36% (법정 20% 이상) ◦ 건폐율 : 0.04% → 0.11% (법정 2% 이내)	재자문 ○ 건축물 동선 체계 전반적으로 재검토 - 카페, 화장실, 엘리베이터 이용동선 편리하게 재조정 - 장애인 이동 동선 단축 - 화장실 문 앞 동선 폭 확대 등 ○ 야생화정원은 필로티에 위치하고 이용객들의 답압으로 인해 생육이 어려울 것으로 예상되므로 제외 검토 ○ 수유실 위치 재검토하고 화장실 내 어린이변기 설치 ○ 주차장 잔디블럭은 장애인·노령자·유모차의 이동이 편리한 포장으로 변경 ○ 건축물이 자연경관 속에 어우러지도록 건축물 전면에(열주를 따라) 수목 식재

자문 결과 및 내용

2. 불암산도시자연공원 중계2지구 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)

요청기관 : 노원구

공원현황 및 결정내역	자문 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 노원구 중계동 산101-1번지 일원 ◦ 면적 : 5,334,267.00㎡(중계2지구 277,117㎡) ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 9 (건설부고시 제 138호) ◦ 조성계획(최종) : 2019. 8. 29 (서고 제 2019호-283호) ※ 중계2지구(최종) : 2019.02.21.(서고 제2019-67호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 13,503.0㎡ → 13,545㎡ (증 42.0㎡) - 산책로 (감)429.0㎡, 광장 (증)471.0㎡ ◦ 조경시설 : 2,054.0㎡ → 2,573.0㎡ (증519.0㎡) - 바닥분수 519.0㎡ (신설) ◦ 교양시설 : 7,598.5㎡ → 7,419.5㎡ (감179.0㎡) - 야외학습장 179.0㎡ (폐지) ◦ 편익시설 : 812.0㎡ → 1,062.0㎡ (증250.0㎡) - 전망대 250.0㎡ (신설) ◦ 녹지 : 251,369.9㎡ → 250,737.9㎡ (감632.0㎡) <법적검토> ◦ 시설지구율 19.96% 변경없음 (법정 20% 이내) ◦ 공원시설율 : 2.77% → 2.78% (법정 20%이내) ◦ 건폐율 : 0.53% 변경없음 (법정 4%이하) ■ 중계2지구 ◦ 시설률 : 9.29% → 9.52%(법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 0.91% → 0.96% (법정 10% 이내)	조건부동의 ○ 전망층 난간 손잡이를 이단으로 변경하고 바닥을 논슬립으로 처리하여 안전 강화 ○ 목재의 외부 노출로 인한 뒤틀림현상을 최소화 할 수 있도록 전망대 계단의 디딤판 목재는 가능한 두꺼운 것으로 변경

자문 결과 및 내용

3. 이봉창역사공원(가칭) 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)

요청기관 : 용산구

공원현황 및 결정내역	자문 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 용산구 효창동 286-7번지(구 91번지) ◦ 면적 : 484.4㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2006. 10. 26.(서울시 고시 제358호) ◦ 공원결정(최종) : 2018. 12. 7.(용산구 고시 제358호) ◦ 조성계획(최초) : 2012. 1. 20.(용산구 고시 제5호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설(광장) : 9.39㎡ → 0㎡ (감 9.39㎡) ◦ 교양시설(전시장) : 0개소 → 1개소 (증 70.00㎡) ◦ 유희시설 : 14.71㎡ → 0㎡ (감 14.71㎡) ◦ 휴양시설 : 2.01㎡ → 62.26㎡ (증 60.25㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 384.04㎡ → 100.54㎡ (감 283.50㎡) <법적검토> ◦ 시설률 : 79.24%(시설률 제한없음, 역사공원) ◦ 건폐율 : 14.45%(법정 20% 이내, 역사공원)	조건부동의 ○ 담장의 형태를 공원부지 형태를 따라 자연스럽게 조성 ○ 서측 진입부를 넓게 열어주고 동측을 녹지 및 휴게공간으로 조성

자문 결과 및 내용

4. 유원제일1차아파트 도시환경정비사업 문화공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 영등포구

공원현황 및 결정내역	자문 결과 및 내용
< 공원현황 ◦ 위치 : 서울시 영등포구 당산동4가 91번지 일원 ◦ 면적 : 1,100.0㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2014. 7. 10(서고 제2014-256호) ◦ 공원결정(최종) : 2018. 5. 3(영등포구고시 제2018-42호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 503.73㎡ (신설) - 도로 234.54㎡ (신설) - 광장 269.19㎡ (신설) ◦ 조경시설 : 73.14㎡ (신설) - 수경시설 73.14㎡ (신설) ◦ 휴양시설 : 65.36㎡ (신설) - 휴게소 65.36㎡ (신설) ◦ 운동시설 : 18.94㎡ (신설) - 체력단련장 18.94㎡ (신설) ◦ 녹지 및 기타 : 4438.83㎡ (신설) <법적검토> ◦ 시설률 : 60.1% (법정 제한없음) ◦ 건폐율 : 0% (법정 20% 이내)	재자문 ○ 공간 활용도를 떨어뜨리는 석가산을 제외하거나 벽천으로 변경하고 어울림마당, 휴게공간 등 공원의 전반적인 공간 구성 재검토 ○ 녹음이 있는 휴식공간을 조성하고 장애인 및 비장애인 모두가 편안하게 이용할 수 있는 시설 도입

자문 결과 및 내용

5. 신월곡1 도시환경정비구역 내 문화공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 성북구

공원현황 및 결정내역	자문 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 성북구 하월곡동 104-130번지 일대 ◦ 면적 : 3,247.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2009. 1. 02 (서고 제2008-494호) ◦ 조성계획(최초) : 금회 상정 < 주요내용(신설)> ◦ 기반시설 : 614.3㎡ - 도로(505.9㎡), 광장(108.4㎡) ◦ 조경시설 : 66.7㎡ - 벽천(49.9㎡), 플랜터(1.1㎡), 앉음벽(15.7㎡), 파고라(1개소), 음수대(1개소) ◦ 휴양시설 : 222.3㎡ - 휴게소-1(55.6㎡), 야외무대데크(166.7㎡), 등의자(4개소) ◦ 교양시설 : 562.7㎡ - 문화마당-1(562.7㎡) ◦ 관리시설 - 공원안내판(1개소), 금연안내판(1개소), 촉지도(1개소), 청소도구함(1개소), 안전난간 ◦ 녹지 및 기타 : 1,781.0㎡ <법적검토> ◦ 시설률 : 45.15% (법정 제한없음) ◦ 건폐율 : 0.00% (법정 20% 이하)	재자문 ○ 벽천을 주차장출입구 남측 벽면으로 위치 변경하고, 벽천이 위치했던 공간은 풍성한 녹지공간으로 조성 ○ 동측 진입부 두 곳을 통합하여 개방감 있는 진입로 조성 ○ 장애인 이용을 고려하여 휴게시설물을 도입하고, 공원 곳곳에 장애인을 위한 음성안내촉지도, 비상벨 등을 설치

자문 결과 및 내용

6. 신월곡1 도시환경정비구역 내 어린이공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 성북구

공원현황 및 결정내역	자문 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 성북구 하월곡동 88-958호 ◦ 면적 :1,539.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2009. 1. 02 (서고 제2008-494호) ◦ 조성계획(최초) : 금회 상정 < 주요내용(신설)> ◦ 기반시설 : 311.1㎡ - 도로(271.2㎡), 광장(39.9㎡) ◦ 조경시설 : 13.7㎡ - 앉음벽(13.7㎡), ◦ 휴양시설 : 22.8㎡ - 휴게소(22.8㎡) ◦ 유희시설 : 248.6㎡ - 놀이터-1(210.1㎡), 놀이터-2(38.5㎡) 조합놀이대(1개소), 저울시소(1개소), 4인시소(1개소), 흔들놀이대(2개소) ◦ 운동시설 : 115.3㎡ - 운동마당(115.3㎡), 체력단련시설(3개소) ◦ 관리시설 - 공원안내판(1개소), 금연안내판(1개소), 촉지도(1개소) ◦ 녹지 및 기타 : 827.5㎡ <법적검토> ◦ 시설률 : 46.23% (법정 60%이내) ◦ 건폐율 : 0% (법정 5% 이하)	재자문 ○ 공원 내 동선 체계 전반적으로 재검토 - 진입광장 수목을 포함하여 녹지대로 조성하고 불필요한 동선 삭제 - 북측 동선 폭 확대 - 장애인 및 비장애인이 편안하게 이용할 수 있는 공간으로 재구성 ○ 공원 내 파고라, 벤치 등 휴게시설 설치