문서번호	교량안전과-20353
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		교량기획팀장	교량안전과장
이노진		박동욱	12/05 김종호
협조

『교량시설물 도면 정비 및 전산화 용역(2차)』 예비준공검사 결과 보고

2019. 12.

안전총괄관

(교량안전과)

『교량시설물 도면 정비 및 전산화 용역(2차)』

예비준공검사 결과 보고

교량시설물 도면 정비 및 전산화 용역(2차) 현장조사(코어채취, 철근탐사, 제원조사, 강교상세조사)에 대하여 예비준공검사를 실시하고 보고 드림

Ⅰ		배 경

□ 추진근거

○ ‘18.03.20 : 교량시설물 도면 정비 및 전산화 용역 발주계획 보고(교량안전과-4726,’18.3.20)

Ⅱ		과업개요

□ 과 업 개 요

○ 과 업 명 : 교량시설물 도면 정비 및 전산화 용역

○ 과업기간 : 2019.4.1. ~ 2019.12.30.(2차)

○ 계약금액 : 475,299천원(VAT포함)

○ 과업내용

- 기존 도면 취합 및 관련 자료 조사, 도면 작성 위한 현장조사 실시

- 일반도 및 구조도 작성을 위한 측량, 철근탐사, 코어채취 등 실측 조사

- 관련자료 검토 및 조사, 실측 자료를 통해 전산화(CAD) 도면 작성

○ 도면보유 현황

(단위 : 개소)

구 분	전체 시설물수	도면보유	도면 미보유			기타 (재설치중)
			계	도면 없음	일부 손실
총 계	373	137	236	13	223	2
1종	73	61	12	-	12	-
2종	98	25	73	1	72	-
3종	41	22	19	-	19	-
법정외	161	29	132	12	120	2

Ⅲ		예비준공검사 개요

□ 예비준공검사 개요

○ 일    시 : 2019.12.3.(화) 10:00~17:00

○ 대    상 : 예비준공검사 실시 교량 총7개 ※ 당일 임의로 선정

- 동진교(법정외), 수서IC교(2종), 반포대교북단교(2종), 화곡고가(법정외),

오목교(2종), 신정교접속교(법정외), 광복교(법정외)

○ 검 사 자 : 임기7급 이노진

○ 입 회 자 : ***************

○ 검사내용

- 현장조사(측량, 철근탄성파탐사, 코어채취 등)의 적정성 여부

- 현장조사에 따른 도면작성의 적정성 여부

- 기타 용역성과품 준비 상태 등 필요하다고 판단되는 사항

Ⅳ		검사결과

□ 예비준공검사 결과

○ 현장조사 검사 결과 확인

구 분	현장조사 결과				비 고 (검사 결과)
	코어채취	철근탐사	제원조사	강교상세조사
동진교 (법정외)	6ea	5ea	확인	-	이상없음
수서IC교 (2종)	2ea	4ea	확인	-	이상없음
반포대교북단교 (2종)	-	-	확인	확인	이상없음
화곡고가 (법정외)	1ea	5ea	확인	확인	이상없음
오목교 (2종)	11ea	26ea	-	확인	이상없음
신정접속교 (법정외)	3ea	16ea	확인	-	이상없음
광복교 (법정외)	2ea	8ea	확인	확인	이상없음

□ 도면작성 결과 확인

○ 동진교 : 현장조사 결과 반영 확인

○ 수서IC교 : 현장조사 결과 반영 확인

- 코어채취 결과 철근직경은 반영되어 있으나 교각 피복두께 및 간격 표기 누락

○ 반포대교북단교 : 현장조사 결과 반영 확인

○ 화곡고가교 : 현장조사 결과 반영 확인

○ 오목교 : 현장조사 결과 반영 확인

○ 신정접속교 : 현장조사 결과 반영 확인

Ⅴ		조치계획

□ 검사결과를 용역사에 통보

○ 성과품(도면) 작성 시 전 교량에 대하여 지적사항 반영 확인 요청

- 1차(1,2종)용역 교량 포함하여 확인 요청

붙  임 : 1.예비준공검사 사진대지 1부.

2.예비준공검사 확인 작성 중 도면(발췌) 1부.  끝.