마곡U-City 스마트교통 합동점검 조치결과 보고서

□ 장비명 : VMS#01

□ 위  치 : 양천로(강서구 가양동 272-19)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
공 통	• 제어기 명판 부착
	• 제어기 케이블 정리 및 주기
	• 제어기 함체 도어 편조선
외 함	• 제어기 외함 보호설비 설치 검토
	• 불용 자제 철거 및 정리

□ 장비명 : VMS#02

□ 위  치 : 공항대로(강서구 마곡동 727-1154)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
공 통	• 제어기 명판 부착
	• 제어기 케이블 정리 및 주기
	• 제어기 함체 도어 편조선
외 함	• 제어기 외함 흔들림 보강
	• 외함 내부 청소 및 점검구 설치
기 타	• 불용 자제 철거 및 정리

□ 장비명 : 영상검지기 VDS#01

□ 위  치 : 양천길 양천향교 방향(강서구 가양동 272-19)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
공 통	• 제어기 명판 부착
	• 제어기 케이블 정리 및 주기
	• 제어기 함체 도어 편조선
영상상태	• 교통관리센터 영상인입 불량
	• 인코더 영상 인입 불량 및 데이터 미수집		카메라 불량으로 카메라 교체 영상 데이터 정상 송출

□ 장비명 : 영상검지기 VDS#02

□ 위  치 : 양천길 개화 방향(강서구 마곡동 16-4)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
공 통	• 제어기 명판 부착
	• 제어기 케이블 정리 및 주기
	• 제어기 함체 도어 편조선
영상상태	• 교통관리센터 영상인입 불량
	• 통신장애 -> 정상

□ 장비명 : 영상검지기 VDS#03

□ 위  치 : 공항대로 고척방면(강서구 마곡동 727-1154)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
공 통	• 제어기 명판 부착
	• 제어기 케이블 정리 및 주기
	• 제어기 함체 도어 편조선
영상상태	• 교통관리센터 영상인입 정상
	• 영상상태 정상

□ 장비명 : 영상검지기 VDS#04

□ 위  치 : 공항대로 공항방향(강서구 마곡동 727-1136)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
공 통	• 제어기 명판 부착
	• 제어기 케이블 정리 및 주기
	• 제어기 함체 도어 편조선
영상상태	• 교통관리센터 영상인입 불량
	• 인코더 영상 인입 불량 및 데이터 미수집		카메라 불량으로 카메라 교체 정상동작 확인

□ 장비명 : 교통CCTV#01

□ 위  치 : 양천길(강서구 마곡동 228-5)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
공 통	• 제어기 명판 부착
	• 제어기 케이블 정리 및 주기
	• 제어기 함체 도어 편조선
외 함	• 점검구 커버 없음
	• 승하강 장치 전원 투입
기 타	• 문자 미제공		시설공단 신규 영상서버 도입 시 노선문자 표시 일괄 작업 예정

□ 장비명 : 교통CCTV#02

□ 위  치 : 신방화역(강서구 마곡동 731-169)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
공 통	• 제어기 명판 부착
	• 제어기 케이블 정리 및 주기
	• 제어기 함체 도어 편조선
기 능	• 통신상태 불량
	• 제어기부 영상 상태 불량
외 함	• 외함 보호필름 제거
	• 승하강 장치 전원 투입
기 타	• 통신상태 불량
	• 문자 미제공		시설공단 신규 영상서버 도입 시 노선문자 표시 일괄 작업 예정

□ 장비명 : 교통CCTV#03

□ 위 치 : 마곡역(강서구 마곡동 727-695)

※ 공사구간(마곡역 출입구 공사)중으로 현장점검 제한

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
공 통	• 제어기 명판 부착
	• 제어기 케이블 정리 및 주기
	• 제어기 함체 도어 편조선
외 함	• 케이블 노출 (부식 위험)		마곡역 출입구 공사(서울교통공사 원인자) 진행으로 임시로 이설된 장비. 향후 원 위치로 이설 시 작업 예정.
	• 승하강 장치 전원 투입
기타	• 문자 미제공		시설공단 신규 영상서버 도입 시 노선문자 표시 일괄 작업 예정

□ 장비명 : 교통CCTV#04

□ 위  치 : 양천향교역(강서구 등촌동 709)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
공 통	• 제어기 명판 부착
	• 제어기 케이블 정리 및 주기
	• 제어기 함체 도어 편조선
구조물	• 함체 파손
	• 승하강 장치 전원 투입
	• 지주 구조물 점검구 없음		향후 한전 선로 지중화 작업 or 토목 관련 구조물 이설 공사 시 작업 예정
영 상	• 문자 미제공		시설공단 신규 영상서버 도입 시 노선문자 표시 일괄 작업 예정

□ 장비명 : 버스안내단말기#01

□ ID : 16-020, 공항초등학교,공항중학교(중)(강서구 마곡동 730-62)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
기 능	• 음성안내 이상	안내 음성 없음	※ 첨부 동영상 참조
	• 단말기 통신 이상
환 경	• 수전선로 케이블 라벨링
		핸드홀-1	핸드홀-2
		핸드홀-3	핸드홀-4
		수전점 전주

□ 장비명 : 버스안내단말기#02

□ ID : 16-019, 마곡역(중)(강서구 마곡동 727-697)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
기 능	• 음성안내 이상	안내 음성 없음	※ 첨부 동영상 참조
	• 단말기 통신 이상	-
환 경	• 수전선로 케이블 라벨링
		핸드홀-1	핸드홀-2
		핸드홀-3	수전점TR

□ 장비명 : 버스안내단말기#03

□ ID : 16-018, 마곡역(중)(강서구 마곡동 727-1108)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
기 능	• 단말기 통신 이상	-
	• 자체시간 표출 제거
환 경	• 수전선로 케이블 라벨링
		핸드홀-1	수전점TR

□ 장비명 : 버스안내단말기#04

□ ID : 16-022, 마곡동로사거리(중)(강서구 마곡동 727-1161)

구 분	부적합 사항	조치결과
환 경	• 수전선로 케이블 라벨링
		핸드홀-1	핸드홀-2
		핸드홀-3	핸드홀-4
		핸드홀-5	핸드홀-6
		핸드홀-7	핸드홀-8
		수전점TR

□ 장비명 : 버스안내단말기#05

□ ID : 16-021, 마곡동로사거리(중)(강서구 마곡동 727-1163)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
환 경	• 음성안내 이상	안내 음성 없음	※ 첨부 동영상 참조
	• 수전선로 케이블 라벨링
		핸드홀-1	핸드홀-2
		핸드홀-3	핸드홀-4
		핸드홀-5	수전점TR

□ 장비명 : 버스안내단말기#06

□ ID : 16-017, 발산역(중)(강서구 마곡동 727-1222)

구 분	부적합 사항	조치결과
		작업 전	작업 후
기 능	• 음성안내 이상	안내 음성 없음	※ 첨부 동영상 참조
	• 단말기 통신 이상
환 경	• 수전선로 케이블 라벨링
		핸드홀-1	핸드홀-2
		핸드홀-3	핸드홀-4
		핸드홀-5	수전점TR