문서번호	하천관리과-1501
결재일자	2020.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장
최병희	이문주	01/31 한유석
협 조

빗물펌프장 관리수량 변경 보고

2020. 01.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

빗물펌프장 관리수량 변경 보고

2019년 빗물펌프장 증설사업으로 펌프장 수량(설계빈도)이 변경되어,   현황 반영 및 대내․외 통계자료 활용을 위하여 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		시설현황

펌프장 (개소)	유역면적 (㎢)	수혜면적 (㎢)	펌프시설		토출량 (㎥/분)	저수용량 (㎡)	비 고
			수 량	용량(HP)
120	279.99	65.0	802	532,546	196,460	5,348,413

※ 자치구 관리(100㎥/분 이하) 간이펌프장 82개소 별도

Ⅱ		설계빈도

구 분	설 계 빈 도					비 고
	계	10년	20년	30년	50년
펌프장	120	19	4	92	5

※ 서울시 방재성능목표 : 30년 빈도(95mm/h) 이상 펌프장 97개소(80%)

Ⅲ		수량 조정내용

○ 빗물펌프장 증설 : 6개소(한남, 행당, 당인, 상수, 염창1, 증산)

Ⅳ		행정사항

○ 변경된 펌프장 현황자료는 자치구 및 유관부서에 통보하여 통계자료 활용.

○ 서울시 통합안전상황실 내 빗물펌프장 정보 수정 및 연계망 구축.

붙임 : 1) 빗물펌프장 설계빈도 1부.

2) 빗물펌프장 30년 빈도 추진현황 1부.  끝.