기술혁신챌린지, 테스트베드 대상사업 발굴

부서명

(제출자)

분야별

기술분야

대상사업 내용

누수방지과

(최성태)

상수도 기술혁신챌린지

사업

누수탐지

■ 사업목적 : 상수도관로의 누수를 상시 감지하고 모니터링이 가능한 적합장비를 보유한 기술력 있는 기업에 사업참여 기회 제공

■ 사업개요 : IT를 활용한 상시누수진단시스템 임대 가능 업체를 대상으로 설명회 및 시범시연회 시행

■ 사업내용 : 상시누수진단 시스템 임차용역 사업과 관련하여 상수도관로의 누수를 상시 감지하고 모니터링이 가능한 적합장비를 보유한 업체의 시범시공을 통한 검증 후 사업참여 등 신규참여 업체 발굴

■ 추진일정

모집공고 (4월)	→	참여 신청서 접수 (4월)	→	시범사업설명회 개최 (5월)	→	시연회 개최 (6~7월)	→	내부검토회의개최 (8월)	→	상수도 기술심의위원회 (9월)	→	최종승인 (10월)

■ 기대효과 : 누수탐지 기술력 향상 기반구축 및 4차산업 활성화 제고

누수방지과

(김영혁)

상수도 공공테스트베드 제공 사업

비금속 상수도관

(PVC)

■ 사업목적 : 비금속관로(PVC)에 대해 시범 시공 등 테스트 베드를 제공하여 서울시 도입여부 검토

■ 사업개요 : D=80~200mm 비금속 관로(PVC) 시범시공

■ 사업내용 : 시범시공을 통해 기존 매설되어 있는 상수도관과 적합성 여부 검토

시공 편리성, 누수발생여부, 계절 변화에 따른 상태 등 확인

■ 추진절차

자재사용 요청		제품설명회 개최		시범시공 실시		시범시공 실시결과 내․외부 전문가 검토회의		상수도기술심의 (실무)위원회
업체		상수도사업본부		업체		상수도사업본부		상수도사업본부

■ 기대효과 : 새롭게 개발된 제품에 대하여 서울시에서 테스트베드를 제공함으로써 기술혁신의 장 마련

부서명

(제출자)

분야별

기술분야

대상사업 내용

시 설 과

(오충환)

상수도 공공테스트 베드 제공사업

에너지 절감

(영구자석 절전형 전자접촉기)

■ 사업목적 : 상수도 전기시설에 광범위하게 사용되는 솔레노이드형  전자접촉기를 영구자석 절전형 전자접촉기로 교체해 안정적 시설 운영 및 에너지 절감에 기여

■ 사업개요 : 아리수올림터 213개소에 사용하고 있는 솔레노이드형 전자접촉기 약 2,000개를 영구자석 절전형 전자접촉기로 교체 (연간 소비전력 : 솔레노이드형 105KWh, 영구자석형 4KWh)

■ 사업내용 : 영구자석 절전형 전자접촉기를 사업소별로 2개 아리수올림터에 시범 설치하여 에너지 절감 효과 분석하여 효과 입증 시

전자접촉기 사용현황 조사 (4월)	→	16개소 시범설치 (5월)	→	에너지절감 효과분석 <6월~9월사용량> (10월)	→	각 아리수올림터 확대 적용 (10월 이후 고장 및 개량 개소 우선 적용)

■ 기대효과 : 전기 에너지 절감 및 온실가스 감축 효과

공간정보과

(신정민)

상수도 공공테스트 베드 제공사업

상수도관로 공간정보

(탐사기법 발굴 테스트)

■ 사업목적 : 기존과 다른 새로운 탐사기법과 장비의 활용가능성을 검증하여 고품질 상수도 공간정보 구축

■ 사업개요

- 현재 전자유도방식인 상수도관 탐사기법은 인접 시설물 자장방해로 탐사가 불가능하거나 위치오류 발생

· 최근 3년간 탐사율 : 2016년 93.5%, 2017년 95.0%, 2018년 94.6%)

-「공공측량 작업규정(국토지리정보원 고시 제2019-153호)」에 의해 바로 적용이 어려운 새로운 탐사기법(지중라이더방식-GPR)과 신장비의 정확도를 검증

■ 사업내용

- 새로운 탐사기법 및 신장비로 테스트베드에 매설된 상수도관 탐사

① 기존 장비(MPL 등)를 사용하여 전자유도방식으로 관로 탐사		· 탐사 후 굴착하여 관로 실측
② 신장비(vLoc 등)를 사용하여 전자유도방식으로 관로 탐사
③ 지중라이더방식(GPR)으로 관로 탐사
④ ①과 ③을 병행하여 관로 탐사
⑤ ②와 ③을 병행하여 관로 탐사

- 장비 및 탐사별 위치정확도 분석 및 활용가능방안 모색

· 전산프로그램을 통한 탐사와 실측으로 취득한 위치정보 비교, 차이점 분석

· 분석결과와 관련 기관(국토지리정보원, 본청 공간정보담당관, 공간정보품질관리원)협의를 통해 활용가능방안 및 전략 마련(법제도 개선 및 시범도입 등)

■ 추진일정 : 사전조사(`20년 3~4월) → 계획수립(`20년 5월) → 사업수행(`20년 6~11월) → 사업완료(`20년 12월)

■ 기대효과 : 상대적으로 기술발전속도가 더딘 지하시설물 탐사분야의 새로운 기법·장비를 검토할 수 있는 기회의 장을 마련하여 안전한 상수도시설물 관리의 기반인 상수도 공간정보의 품질향상에 기여