문서번호	물재생계획과-2939
결재일자	2020.2.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
박영호	이한복	이임섭		02/21 이정화
협 조
	물재생운영팀장		노정현

- 2020년도 하수관로 비굴착 전체보수공사 -

제한입찰 참여대상(신기술) 공법선정위원회 개최

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 정책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 2020년도 하수관로 비굴착 전체보수공사 -

제한입찰 참여대상(신기술) 공법선정위원회 개최

서울시(자치구 및 물재생센터)에서 시행(예정) 하는 비굴착 전체보수공사의 제한입찰에 참여할 신기술에 대하여 공법선정위원회를 개최하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 신기술 업무 매뉴얼(서울특별시, 16.9.)

○ Ⅲ-3 신기술 자체공법선정위원회 개최

당해 건설공사의 설계업무를 담당하는 발주기관(자치구, 물재생센터)에서 공법선정위원회를 개최토록 하고 있으나, 25개 자치구 및 물재생센터 “공통업무”로 원활한 업무수행을 위해 市에서 일괄적으로 심의후 심의결과를 동일하게 적용하고자 함.

Ⅱ		공법선정위원회 구성 및 개최

□ 일 시 : 2020. 3. 3.(화) 14시 ~

□ 장 소 : 서울시청 서소문별관1동 8층 회의실

□ 위원회 구성

구 분	소 속	성 명	비 고
*****	*******	***
****	*******	***
********	*************	***
********	***************	***
********	******	***	************
********	*****	***	************
********	*********	***	************
******	**************	***

Ⅲ		심의대상 공법 및 의결 기준

□ 심의대상 신기술 (보호기간내 신기술 전체 - 18개 신기술)

연번	신기술명 (지정번호)	적용관경 (㎜)	기술개발(보유)사	보호기간	비 고
			소계 : 18개
1	TPLS-WR공법	250~1000	한국라이텍개발㈜	*********** **********	기존
	(건설624호)
2	E-ALS공법	250~1200	㈜나스텍이앤씨	*********** **********	기존
	(건설636호)
3	ESTM공법	250~1200	㈜엔코텍	*********** **********	기존
	(건설687호)
4	MSHS공법	250~1200	㈜아록이엔지	*********** **********	기존
	(건설711호)
5	MILS공법	250~1500	㈜부명건설산업	*********** **********	기존
	(건설794호)
6	Hifer-tube공법	300~1750	㈜이왕코리아	*********** **********	기존
	(건설851호)
7	AT&T공법	200~1500	비알테크㈜	*********** **********	기존
	(건설855호)
8	D-ITL공법	1200이하	테크줌코리아(합)	*********** **********	기존
	(환경389호)
9	AL공법	250~1200	㈜동국하이텍	*********** **********	기존
	(환경391호)
10	SEPR공법	300~1500	덕산건설㈜	*********** **********	기존
	(환경456호)
11	RS공법	300~1500	㈜우암건설	*********** **********	기존
	(환경499호)
12	TSL공법	1500이하	(유)탑환경건설	*********** **********	기존
	(환경508호)
13	RTM공법	300~1350	㈜알파에코	*********** **********	기존
	(환경517호)
14	DS공법	300~1500	㈜효상토건	*********** **********	기존
	(환경459호)
15	P.S공법	250~1000	㈜라텍이엔지	*********** **********	기존
	(환경545호)
16	SC공법	250~1200	㈜힘센기술	*********** **********	기존
	(환경548호)
17	LOV공법	300~1500	㈜덕천기공	*********** **********	기존
	(환경553호)
18	C.I.M공법	250~1,200	㈜명보이엔지	*********** **********	신규
	(환경555호)

※ DS공법(제459호)은 신기술 보호기간(’15.02.27.~‘20.02.26.)을 연장 신청(진행중)

□ 심의내용 및 방법

○ 의결 사항 : 비굴착 전체보수공사 제한입찰 참여대상 신기술 선정

가. 종합평가(부서 사전평가 및 위원회 평가 합산) 결과, 85점미만의 신기술은 적용 제외

나. 시방서상 요구품질 미충족 등의 사유로 인한 “부적정 신기술”은 출석위원 2/3이상 찬성으로 의결

다. “부적정 신기술”과 “종합평가 점수가 85점 미만인 신기술”을 제외한 모든 신기술은 제한입찰 참여대상으로 선정

○ 평가기준 및 평가방법

평가항목	평가내용	배점	평가결과		평가방법
계		100
*******	********* ********** ********* *********** ***********	**	********		****** ****
********	************** ************	**	****	****	******
			**	****
			**	****
			**	****
			***	*
********	**************** ***********	**	*********		******
********	************* **********	**	****	****	******
			**	****
			**	****
			**	****
			***	*
*********	*********** *********************	**	********		******** ******

- 하수관로 비굴착 전체보수공사의 목적 달성을 위한 요구품질 기준, 시공성, 환경성 등을 종합적으로 평가하여 적용여부 결정

Ⅳ		향후 계획

□ 신기술활용심의위원회 심의(기술심사담당관) 요청

○ 2017~2019년 “신기술활용심의”를 거친 신기술(17개 공법)은 제외하고 신규 선정된 신기술에 대해서만 신기술활용심의 요청

□ 물재생계획과 → 기술심사담당관

심의 당시와 공사목적, 성질 등 현장여건의 변화가 없고 신기술의 내용변동이 없이 소기의 목적을 달성하는 데 문제가 없을 경우 발주부서의 요청취지에 따라 기 심의를 필한 공법은 제외할 수 있다고 판단됨.

※ 기술심사담당관-2034호(2016.02.01.)

□ ‘20년도 비굴착 전체보수공사 시행

○ 적용대상 : ‘20년도 25개 자치구 및 물재생센터 시행 사업

○ 적용사유 : 우기 전 사업완료 및 ‘20년도 예산 신속집행

○ 적용시기

가. 기존 신기술활용심의를 거친 신기술(17개 공법)

- 공법선정심사위원회 심의 결과일 이후

나. 신기술활용심의를 거치지 않은 신기술(1개 공법)

- 공법선정심사위원회 평가를 통과하고, 신기술활용심의 결과 통보일 이후

□ 공법선정위원회 심의결과 통보 : 자치구, 물재생센터, 신기술개발사

○ 심의결과 통보 및 신기술활용심의자료(해당 신기술) 제출 요청

Ⅴ		행정 사항

□ **************************************

○ *************************************

○ *******************

○ *************************************

붙임 : 1. 2020년도 하수관로 비굴착 전체보수공사 현황 1부.

2. 하수관로 비굴착 전체보수공사 입찰방법 개선(방침서) 1부.

3. 비굴착 전체보수 신기술 보유사(업체) 참여 공문 18부.  끝.