보  고  서

결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	최준혁	유세종	03/12 代이유찬

“돈암동 19-94 ~ 643외 5개소 배급수관 정비공사와 관련하여 장위동 231-36 ~ 231-131번지일대 외 1개소 노후 배급수관 정비 공사에 따른 단수계획을 아래와 같이 보고합니다.

2020.  03.  12.

보고자 : 지방시설서기 최 준 혁

공 사 명	돈암동 19-94 ~ 643외 5개소 배급수관 정비공사
단수 일시	2020년 3월 16일(월) ~ 3월 28일(토) 중 부분 단수시간(분기-09:00 ~ 17:00 2시간) - 공사진행에 따른 단수범위 변동시 개별 공지 예정 (우천시 공사연기)
공사 위치	장위동 231-36 ~ 231-131 정릉동 966-113 ~ 966-174
공사 개요	배수관 정비(D=200㎜, L=100m, D=400mm, L=145m)
공사 사유	노후 배급수관 정비
단수 지역	성북구 장위동 231-36 ~ 231-131번지일대 성북구 정릉동 966-113 ~ 966-174번지일대
단수 세대	각각 40세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		-배 관 공: 4명 -안전요원: 2명 -기 타: 2명	ㆍ감 독 - 8급 최준혁 ㆍ직반장(제수변조절) - 7급 장세현 - 7급 권혁찬
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량, 양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사 후 소화전 및 퇴수변 이용한 충분한 퇴수실시

붙 임 : 작업계획서 및 단수안내문 1부.  끝.