2020년 2월 대기질 요약

2020. 3.

서울시보건환경연구원

대 기 질 모 델 링 팀

2020년 2월 대기질 분석 결과

● 월평균 미세먼지 농도는 41 ㎍/㎥으로 전월 및 전년 대비 감소

● 월평균 초미세먼지 농도는 28 ㎍/㎥으로 전월 및 전년 대비 감소

● 지역별 월평균 미세먼지 최고농도는 동작구와 서초구에서 48 ㎍/㎥, 초미세먼지 최고농도는 중구와 강동구에서 32 ㎍/㎥이었음

● 일평균 미세먼지 최고농도는 14일에 82 ㎍/㎥, 최저농도는 27일에 13 ㎍/㎥으로 나타났음. 일평균 초미세먼지 최고농도는 14일에 63 ㎍/㎥, 최저농도는 27일에 8 ㎍/㎥으로 나타났음

□ 도시대기 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2020년02월	41	28	0.032	0.018	0.003	0.6
2020년01월	42	29	0.034	0.014	0.004	0.7
2019년02월	57	35	0.036	0.018	0.005	0.7

□ 도시대기 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2020년02월	42	28	0.033	0.016	0.003	0.6
2019년02월	62	37	0.038	0.015	0.005	0.7

□ 도시대기 측정소 월평균 최고 농도 및 지점

○ 미세먼지   : 53 ㎍/㎥, 동작구·서초구

○ 초미세먼지 : 33 ㎍/㎥, 중구·강동구

○ 이산화질소 : 0.040 ppm, 관악구

○ 오 존      : 0.019 ppm, 서초구

□ 도시대기 측정소 환경기준 달성율

※1시간 평균치는 99.9 퍼센타일, 8시간 및 24시간 평균치는 99 퍼센타일을 환경기준과 비교

구 분	미세먼지 (24시간)	초미세먼지 (24시간)	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
			24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
달성률	100%	0%	72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 도시대기 측정소 단기 환경기준 초과 현황

구 분	미세먼지 (24시간)	초미세먼지 (24시간)	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
			24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
초과 측정소수 (횟수)	0	25 (213)	7 (10)	0	0	0	0	0	0	0

□ 미세먼지 저, 고농도 대기사례 일수

구 분		미세먼지		초미세먼지
기 간		20 ㎍/㎥ 이하	100 ㎍/㎥ 초과	10 ㎍/㎥ 이하	50 ㎍/㎥ 초과
2020년	2월	3	0	2	4
	누적	8	0	7	5
2019년	2월	0	0	0	6
	누적	0	3	0	12

□ 미세먼지 경보 발령현황

○ 미세먼지(PM10) 주의보 1회 발령

○ 초미세먼지(PM2.5) 주의보 3회 발령

※ 첨부 : 2020년 2월 대기질 분석결과 1부.  끝.