투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	이동식크레인 지도점검 계획 알림

1. 도시기반시설본부 안전관리과-3600(2020.4.7.) 관련입니다.

2. 우리 본부에서 이동식크레인을 이용한 교량상부 거더 등 중량물의 설치 해체 작업시 지도점검을 수행하고 있으며, 건설안전문화 확산을 위하여 이를 전파하여 수행하고자 할 예정이오니 다음 사항에 해당하는 작업에 대해서 작업 10일전까지 요청하시면 가능한 지도점검을 외부전문가와 합동으로 수행 할 예정이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 설치 및 해체 중량 : 30톤 이상

나. 설치 및 해체 높이 : 30m 이상

다. 설치크레인 2대 동시작업시(아이슬링작업)

라. 현장에서 위험성이 높다고 판단하여 의뢰하고자 할 때

3. 기타 관련서류 제출 및 해당사항은 첨부문서를 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 안전한 이동식크레인 지도점검계획 보고(방침) 1부.

2. 이동식크레인인양계획표 및 점검표 1부.

3. https://cis.seoul.go.kr/TotalAlimi_new/SafetyManual.action 현장실무자를 위한 안전한 이동식 크레인 운용기준에 관한 연구(2018년 공무원직접수행 학술용역 보고서) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서구1-25,토목부장,건축부장,설비부장,방재시설부장,도시철도사업부장,도시철도토목부장,도시철도건축부장,도시철도설비부장,영동대로복합개발추진단장,서울시투자기관,서관과01-166(5-1)사업소용
주무관	정달영		안전관리과장	04/10 송민영
협조자
시행	안전관리과-3628	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3708-2458	/전송	02-3708-8756	/	hilty66@seoul.go.kr	/	부분공개(5)