※ 뚝섬 안내 센터 양수기

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비
							구경 (mm)	길이 (m)
뚝섬 안내센터	엔진식	1	10	30	0.8	-	38	100	녹지 창고	경운기

※ 양수기 교체 부품 목록

○ 양수기 시동 모터 베터리 (2개)

○ 양수기 시동 모터 (2개)

○ 밧데리 케이스 (2개)

○ V 벨트 풀리(클러치)

○ 클러치 디스크