문화재 화재대응 매뉴얼

(영 휘 원)

동 대 문 소 방 서

영휘원 화재진압대책

1. 개 요
위 치	동대문구 청량2동 205번지				전 화	주․야간 : 962-0556 FAX : 957-2569
종 사 원	13명	소유자	국 가	관리자		문화재청 의릉관리소
년 관람객	26,676명 (일평균 약 80명)	관리소장	이 현 숙	지정종별 및 번호		사적 제361호(91.10.25)

2. 건물현황

건물명	구 조	동 수	높 이(m)	면 적(㎡)	비 고
재 실	목조기와	1		126.6	38.3평
정자각	〃	2	영휘원(처마:5.5,용마루:7.5) 숭인원(처마:4.5,용마루:6.5)	영휘원:85.28 숭인원:53.55	영휘원:25.8평 숭인원:16.2평
비 각	〃	2		영휘원:13.22 숭인원: 7.93	영휘원:25.8평 숭인원: 2.4평
전사청	〃	1		39.66	12평
화장실	〃	1		13
정 문	〃	1		12.5
후 문	〃	1		10.71

3. 화기취급현황

장 소 별	난방 방법	설 치 수	비 고
정 문	전기히터	1대
수표실	전기라디에이터	1대(2㎾)

4. 소방시설 등

소화기	간이물탱크 (1,000ℓ)	산불진화용 등짐펌프(15ℓ)	산불진화장비 보 관 대
35대	2개	7대	1개소

5. 영휘원 내부 및 전경

영휘원 전경	정문

영휘원 전경	영휘원 내부
내부 천정	지붕구조
영휘원 비각	숭인원
전사청과 재실	숭인원

6. 화재진압대책

□ 주위환경

○ 전면 4차선 홍릉길 대로 위치 소방차 진입 및 부서 용이함

○ 인근 역세권 및 상권 밀집지역으로 차량, 불특정 다수인 통행 잦음

○ 각종 연구원 및 기념관, 대학교 인접

○ 주변 수목 및 녹지와 후면 주택가 밀집지역 근접

□ 화재취약 및 연소확대 요인

○ 잔디 등 녹지 및 수목으로 이루어져 있으므로 유사시 쉽게 연소확대 우려

○ 건물구조가 오래된 목재로 쉽게 연소확대 우려

○ 영휘원 내 소방용수시설이 없으므로 원활한 소화용수 공급 곤란

○ 영휘원과 후면 주택가 근접으로 상호 연소 우려 상존

○ 지붕과 천정사이 적심부분이 두꺼워 신속한 화재진압 곤란

□ 소화활동시 참고사항

○ 각 능 위에 지중 간이물탱크(수조)(1,000ℓ) 2개소 설치되어 있어 이동용펌프

활용가능

○ 유사시 관계자 인근 비상소화장치(34호,36호) 수관10본 이상 활용 초기대응

□ 위치도 및 출동로(유사시)

□ 작전도(유사시)

7. 중장비 동원대책 및 기타 활동 착안사항

○ 중부소방서 및 유관기관(동대문구청, 동부수도사업소, 성동도로교통사업소)와 민간단체(우석건설중기, 부림중기 등) 보유장비(포크레인 등) 협조요청

○ 영휘원내 정면 화장실앞 담 철거후 진입

○ 지붕 기와 제거 작업시 대원들에 의한 수작업 장애 우려되므로 중장비(집게차)

유효적절하게 활용

○ 각 출동대는 현장과 원거리인 관계로 무선 통신장비 적극 활용

8. 소방활동상 예상되는 문제점 및 대책

○ 문제점

- 건축물이 오래된 목재와 단청이 덧칠해 져 있어 쉽게 연소확대와 지붕의 적심두께가

두꺼워 장애물(용마루 및 기와 등) 제거 어려움

- 작은 불씨에도 인근 주변 수목과 녹지인 관계로 쉽게 화재연소

- 정문이 협소하고 주변 크고 작은 수목이 밀집되어 있어 소방차 신속 진입 곤란

- 주변 고전담장 및 울타리(철재 팬스) 설치되어 있으며 인근 주택밀집지역 근접

- 영휘원내 소방용수시설 미설치로 원활한 용수공급 곤란 우려

○ 대  책

- 선착대와 중장비 보유업체 및 중부소방서 포크레인 동시 출동 요청

- 정문을 통해 진입할 수 있는 차량 우선 내부 진입 조치

- 상황에 따라 특수차 및 중장비 진입 가능토록 진입로 확보(담, 수목 등 제거-후문 우측 담장)

- 후착대는 인근 수목과 녹지를 통해 주택가 연소확대 방지 주력

- 인근 소방용수시설 충분히 점유 원활한 급수체계 확보 만전

- 지붕 용마루와 적심부분 및 기와는 중장비 집게차를 활용 제거

- 관계기관(문화재청)에 정문 소방함 및 영휘원내 소방용수시설 설치 촉구

9. 유관기관 비상연락망

								문 화 재 청								의릉관리소
								042-481-4650 042-481-4651								964-0579
								영휘원출장소								산림청헬기지부
								962-0556								042-481-4119 042-481-4126～9
동 대 문 구 청								동대문소방서								동대문경찰서
주)2127-4962 야)2127-5000 ※ 문화체육과2171-4710								상황실 : 2249-0119 청량리안전센터 : 962-0119								대표전화 : 1566-0112 청회파출소 : 961-4303
청량리 예비군중대								청량리동 주민센터
2171-6377								2171-6362

10. 중장비 긴급동원 민간업체 현황

단 체 명	소 재 지	전화번호	인원․장비		세부장비명세 (대 수)
			기능인력(명)	주요장비
동대문구청	동대문구 용두동 39-9	주)2127-4962 야)2127-5000	5	덤 프(중형) 페이로다(중형) 청소차(중형)	4 1 70
한전 동부지점	중랑구 묵1동 181-4	주)970-4270 야)970-4368	3	덤 프(중형)	2
성동도로교통 사업소	성동구 용답동 250-14	주)2210-1551 야)2210-1500	3	덤 프(중형) 페이로다(중형)	1 1
57사단 화학지원대	중랑구 신내동 사서함80-13	주)490-6341 야)490-6901	2	제독차(중형)	2
예스코 시설안전팀	성동구 용답동 249-8	주)2210-7641 야)3390-3019	3	덤 프(중형) 포크레인	1 1
한국철도공사 수도권동부본부	동대문구 이문2동 7번지	주)3299-7826	2	포크레인	2
동부수도사업소 행정관리팀	성동구 행당동 142-1	주)3146-2611		협약업체장비 지원가능
우석건설중기	동대문구 장안2동 339-4	2242-8154	21	포크레인	30
부림중기(주)	성동구 마장동 790-1	2213-1812	5	덤프(중형)	50
민산건설중기(주)	동대문구 용두동 39-955	957-7590	18	포크레인 덤프트럭 페이로다	125 34 4
동천건설중기	동대문구 장안동 403-7	2214-3414	20	포크레인(중형) 포크레인(대형)	10 8
동방건설기녜	동대문구 답십리3동 465-98	2243-6590	103	포크레인 로우더 덤프	2 1 30
(주)월드R.R.C	성동구 용답동 242-6	2212-0627	7	집게차	5