문서번호	시설보수과-2670
결재일자	2020.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
이경수		유재필	06/29 김종호
협 조
	주무관			최태석
	주무관			정용재
	주무관			백상용
	주무관			최문석

2020년 정기(상반기) 하자검사 결과보고

2020. 06.

성동도로사업소

(시설보수과)

2020년 정기(상반기) 하자검사 결과보고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조 규정에 의거 하자담보 책임기간 중에 있는  시설물에 대한 정기 하자검사를 실시하고 그에 따른 결과 보고임

Ⅰ		관련 근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

준공시설물 하자관리 개선내용 이행지침

[기술심사담당관-9717호, 행정2부시장 방침 제188호(2013.06.04)]

Ⅱ		하자검사 시기

정기검사 : 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상(6, 12월)

분기별검사 : 주요시설물(시설물의 안전관리에 관한 특별법상 1.2종 시설물 등)

- 시행시기 : 3, 6, 9, 12월

최종검사 : 하자담보 책임기간만료 14일 이내 최종 하자검사 시행

- 최종하자검사 외부전문가(건설기술심의위원 등) 참여 합동점검 실시

공종별 하자담보 책임기간

공 종		하자담보 책임기간
교 량	기둥 사이의 거리가 50m 이상이거나 길이 500m 이상인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부	10년
	길이 500m 미만인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부	7년
	교량 중 교면포장 ․이음부․난간시설 등	2년
터 널	터널(지하철을 포함한다)의 철근콘크리트 또는 철골구조부	10년
	그 외의 시설	5년
도 로 (암거․측구를 포함한다)		2년
전 문 공 사	미장 또는 타일	1년
	방 수	3년
	도 장	1년
	석공사 또는 조적	2년
	철 물	2년
	포 장	2년

Ⅲ		하자검사 대상

마장지하차도 도로구조 개선공사 등 19건(붙임참조)

Ⅳ		하자검사 실시기간

기  간 : 2020. 06. 01 ~ 06. 26 - 정기 하자검사

Ⅴ		하자검사 방법

2인 1조로 하자검사자(시설물 관련 담당직원)를 편성하여 일상 점검 및 점밀점검과 병행 실시한 후 하자검사조서 작성

최종하자검사 대상 시설물은 필요시 외부전문가 1인과 합동 하자점검

서울시시설관리공단과 합동점검(2015.11.13.부터)

공단감독 시행한 공사에 대하여는 감독업무 위·수탁 협약서에 의거 최초 1회 하자검사는 공단과 합동시행

계약금액(최종정산) 3,000만원 이하인 공사계약의 경우 하자 검사 조서의 작성 생략가능

Ⅵ		하자검사 주요 지적사항

청계천복개구조물(우안) 보수공사 : 단면보수부 탑코팅 박리 및 들뜸

Ⅶ		향후계획

지속적인 순찰점검 시행하여 하자 발생시 시공사에 하자보수 지시 및 조치결과 확인

2020년 하자검사 실시

- 분기별 하자검사 : 3월, 6월(정기병행), 9월, 12월(정기병행)

- 정기 하자검사 : 상반기(6월), 하반기(12월)

- 최종 하자검사 : 2020년 하자만료 도래 5건(만료일 14일 이내 최종 하자검사 시행)

2017년 교량 및 고가 일상유지보수공사(12.27 방수,단면보수 등)

행당과선교공사(9.30)

2018년 교량 및 고가 일상유지보수공사(12.13 포장,신축 등)

장안교(구교) 성능개선공사(8.30,우수공,방수공 등)

천호대로(광나루역)확장공사 아차산지하차도(12.9 미장,타일,도장)

※ 2020년 하자만료 대상 시설물 담당자는 하자만료일 별도 메모하고          최종하자 시기 도래시 최종하자점검 시행

붙임 : 1. 2020년 정기(상반기) 하자검사 대상 1부.

2. 하자검사조서 각 1부.  끝.