《붙임 3〉

폭염특보(영향예보 적용) 발령에 따른 일일상황 보고(서식)

[소관부서 : 000]

□ 폭염특보

폭염특보 시행일자	폭염특보		전날(11시30분) 기상청 발표 영향예보 일최고체감온도
	주의보 (일최고체감온도 33℃,이상)	경보 (일최고체감온도 35℃,이상)
월 일( 요일)	√		℃

□ 폭염특보(권역별) 시행 적용대상 사업장 및 총 근무인원

적용대상 사업장	현장근무 노동자(단위 : 명)
	계	실내작업	실외작업
개소

※ 폭염특보(주의보, 경보) 발효일이 주말(토,일)인 경우, 주말(토,일)에 작업을 실시하지

않는 건설공사장은 주말(토, 일요일) 보고시 적용대상 사업장에서 제외하고 보고할 것

□ 추진내용

폭염특보	폭염 영향예보	추 진 내 용(단계별 해당란에만 기재)			비고
주의보	(일최고체감온도 33℃이상, 2일)	ㅇ 오후 휴식시간제 운영 사업장			매시간 15분씩 휴식시간 부여
		- 사업장 : 개소	인원 : 명
경 보	폭염 경고 (일최고체감온도 35℃이상, 2일)	ㅇ 오후 휴식시간제 운영 사업장			매시간 15분씩 휴식시간 부여
		- 사업장 : 개소	인원 : 명
		※ 폭염경보가 발효되었더라도 일최고체감온도가 35℃보다 낮은 경우 적용
	폭염 경고 (일최고체감온도 35℃이상, 2일)	ㅇ 오후 실외작업 중지 또는 실내작업 전환
		- 대상사업장	개소
		- 실외작업중지 인원	명
		- 실내작업으로 전환 인원	명
	폭염 위험 (일최고체감온도 35℃이상, 1일)	ㅇ 오후 공사 중단(실내‧외 작업 포함)
		- 작업중단 사업장		개소
		- 오후작업 중단 인원		명

※ 폭염 영향예보(관심)단계는 폭염특보가 아니므로 일일 상황보고 불필요

□ 특이사항

○ 수범사례, 사건사고 발생 또는 환자발생 등〈구체적으로 기재〉

(추가 제출자료)

폭염경보(일최고체감온도 35℃이상),  발효일자(0월 0일, 0요일)

폭염경보에 따른 추진사항(공사중지 사업장별)

연번	사업장	근무인원(단위 명)			실외작업자 조치내용(단위:명)			비고 (작업진행내용 및 작업중단시간 등)
		계	실내 작업	실외 작업	계	실내작업 으로전환	오후 실외작업 중지
1	서남물 재생센터	56	0	56	56	0	56	실외작업장 56명 오후14시 실외작업 중지
2	000공사장	100	50	50	50	25	25	실외작업자 50명중 25명은 실내작업 전환, 25명은 오후 14시 작업중지
		작		성		예	시

※ 주 의

○ 추가 제출자료는 폭염경보(일최고체감온도 35℃이상) 발령후 실외작업 노동자가 실내작업으로의 전환된 경우 또는 실외작업 노동자가 실외작업을 중단한 경우에만 작성

(폭염주의보 발령시에는 작성 불필요)