- 2020년도 옥상녹화 조성사업 -

설  계  심  의   결  과

○ 심의요구자 : 성북구(공원녹지과)

○ 대  상  지 : 성북구청사(보문로 168)

○ 심 의 일 자 : 2020. 8. 27.(목)

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

1. 저관리형녹화시스템 적용 식물 세부 수종 표기

2. 목재는 방부·건조 등 품질에 대한 사항을 철저히 확인하고 설계도서 상에 표기

3. 도입하는 시설물에는 서울기와진회색을 반영(“지정색” 표기 지양)

4. 현장 여건을 고려하여 기존 트렌치 부근 배수 성능을 저하하지 않도록 조치

5. 사업대상지 하부가 다중이용공간임을 고려하여 생존최소토심을 적용하여 시행

※ “서울시 옥상녹화 가이드라인” 참조

6. 방수공사에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을 명시(권장사항: 10년간의 방수 보증을 받을 것)

7. 공사 착공 전 기 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한 안전성 검토 확인(담당자)을 받고 관련 도서를 제출

※ 항목별 현장적용여부를 설계심의 지적사항 조치결과서 양식에 맞게

작성하고, 반영된 도면, 내역서 등을 반드시 포함하여 제출할 것.