투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 남부도로사업소장(시설보수과장)
(경유)
제목	반포천 1복개 구조물 안전성 확보 요청에 따른 검토결과 회신

1. 남부도로사업소 시설보수과-4219호(2020.8.14.) 및 723호(2020.2.10.)와 관련입니다.

2. 우리 본부 시행중인「반포천 유역 분리터널 건설공사」와 관련하여 반포천 1복개 구조물과 신설 하수BOX의 연결에 따른 기존 구조물의 안전성에 대해 전문가의 자문을 거쳐보강방안 및 관리대책을 붙임과 같이 제출합니다.

가.안전성 확보 방안(요약)

1) 보강그라우팅 시공, 유압잭, 좌굴방지용 L형강 설치 등을 통해 활하중 및 진동에 대한 보강

2) 자동화 계측(경사계, 균열계, 침하계) 시행 및 계측 관리기준치 강화

3) 공사 전,후 기존 복개구조물에 대한 정밀안전점검 시행

4) 구조물의 최대연직변위 및 최대수평변위에 대한 수치해석 완료

5) 유입수에 의한 기초하부 세굴 방지를 위한 세굴방지블럭 설치 등

3.아울러, 본 공사는 2021년 풍수해를 대비하여 통수기능이 가능토록 하기위해 공정이 시급한 실정이오니 적극협조하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1) 검토의견서 1부.

2) 안전성 확보 관련 도면 및 수치해석 결과 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김재건		치수시설과장	손창익		방재시설부장	09/07 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-12591	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 토목부 (무교동)	/
전화	02-3708-2558	/전송		/		/	부분공개(5)