주요 점검지적 사진

공 사 명 :	제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사	점검일 :	2020. 9. 17.
지적사항 :	매립토층, 자갈층의 토질특성이 다르므로 그라우팅 주입압, 주입량, Gel Time등을 상세히 검토하여 시행할 것.
지적사항 :	현장내 Boiling 검토를 확인하고 가시설 차수시공시 시․종점부에서 유입되지 않도록 폐합시켜 시공토록 해야함.