문서번호	정수시설과-10009
결재일자	2020. 9. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김진수		유영춘	09/29 권선조
협 조

9월『월드컵대교 건설』에 따른

T.F팀 및 공정회의 개최 결과 보고

2020. 9.

영등포아리수정수센터

정수시설과

9월『월드컵대교 건설』에 따른

T.F팀 및 공정회의 개최 결과 보고

□ 회의 개요

○ 일시 : 2020. 9. 28(월) 14:00 ~ 15:00

○ 장소 : 영등포아리수정수센터 대회의실

○ 참석자 : 총 7명

- 영등포 아리수 정수센터    : 권선조 외 3명

- 건설사업관리단            : 오성영

- 삼성물산                  : 이해진 외 1명

○ 회의안건

1) R-F 구간 투척방지시설 설치 타입에 대한 의견교환

2) 응집침전지 영구덮개 설치 관련 의견교환

3) 10월 회의(조경복구, 응집침전지 벽체설계안) 개최관련 공유

4) 기타사항 (비산먼지 관리 철저 요청, 교각 마감관련)

5) 2020. 9,10월 공정에 대한 의견 청취

□ 주요내용(요약)

1) R-F 구간 투척방지시설 설치 타입에 대한 의견교환

- 투척방지시설이 일부구간 방음벽 형식으로 설치한다고 했다가 다시 터널형으로 한다는 얘기가 있었는데 형식확정이 되었는지?(김진수 주무관)

→ 도기본으로부터 정확한 오더를 받지 못했음. 타입이 확정되면 공유드리겠음.(삼성물산 이해진 공사부장)

2) 응집침전지 영구덮개 설치 관련 의견교환

(1) 통행로 관련 콘크리트 보수 혹은 기타 조치요청

- 응집침전지의 현재 통행로(응집침전지 구조물 벽체 상부)가 콘크리트 면이 깨져있는 곳도 있고, 신설되는 영구덮개와 미관 및 일체감이 없어  전체적인 바닥면에 대한 마감이 필요함.(김진수 주무관)

→ 응집침전지 통행로(구조물 벽체상부) 마감은 복구계획에 언급하여 공론화 해주시기 바람.(삼성물산 이해진 공사부장)

(2) 영구덮개 우수홈통 관련

- 지붕 위에 먼지가 많이 앉아있고, 비가 오면 씻겨서 침전지로 떨어짐. 현재 설치된 1,2지 덮개 사이에 우수홈통을 선 설치후 확인 바람.

- 또한, 설계 상 우수홈통이 덮개 상부에 거치되게 되어있는데, 틈새에 실리콘을 처리한다고 할지라도 실리콘이 영구적이지 않기 때문에 유지관리에 불리함. 우수홈통을 덮개 하부로 설치하는 방안에 대해서 검토 바람.(정수시설과장)

→ 관련하여 도기본과 감리단에 공문을 보낼테니 회시바람.(김진수 주무관)

3)10월 회의(조경복구, 응집침전지 벽체설계안) 개최관련 공유

(1) 조경복원 회의(10/8 예정)

- 응집침전지 주변 부지 사용구간 복원계획 등 조경복원관련하여     10월 8일 회의를 개최할 예정이니 제반준비 부탁드림.(김진수 주무관)

(2) 응집침전지 영구덮개 벽체설계 관련회의(10/12 이후 예정)

- 벽체 설계관련하여 실질적으로 사용 및 운영하시는 분들과 사전    협의를 진행하고자 하오니 회의일정을 잡아주시기 바람.(삼성물산 이해진 공사부장)

→ 10월 12일 이후에나 가능할 듯 함. 일정 잡아보도록 하겠음.(김진수 주무관)

4) 기타사항

(1) 비산먼지 관련 청소 조치요청

- 관리동 앞에 아스팔트 포장을 하는 등의 노력을 취해주신 것은 감사드림. 하지만 포장 외 구간에서 묻어나오는 토사들이 있음. 살수 조치를 하지만 완벽히 닦이지 않음. 도로에 흙먼지나 이물질이 없도록 청소관리 부탁드림.(소장)

(2) 교각 마감 관련

- 교각이 현재 회색의 콘크리트 상태로 마감이 된다면, 코로나 사태 종료 이후 시민들, 학생들이 견학 왔을 때 보기가 좋지 않을듯 함. 마감 페인팅을 실시하여 미관상 보기 좋게 하는 것에서 검토 바람.(소장)

→ 교각 미관은 차후 유지관리와 연관이 되어있으니 도기본과 교량    안전과와 협의해야할 사항임. 복구계획에 대한 정수센터의 정식적인 요청 시 검토사항에 추가하겠음.(이해진 공사부장)

□ 조치자 의견 및 향후계획

○ 응집․침전지 바닥면에 대한 면처리 요청과 영구덮개 우수홈통을 덮개 하부로 설치 및 유지관리에 필요한 시공이 반영되도록 공문 발송.

○ 센터내의 설치된 교각에 대하여 미관을 고려 마감시 반영요청

○ 10월 공정에 대한 준수 여부 확인.

○ 11월 공정에 대한 T.F팀 회의 개최 .

○ 공정회의 사항을 도기본,감리단 및 시공사에 공문발송. 끝