“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	정수센터 공정수 생물 모니터링 철저

1. 최근 제주도 00정수장 유충 발생 관련입니다.

2. 유충 발생 대비 공정수(침전수, 여과수, 활성탄 여과수, 정수)에 대해 거름망을 이용하여 모니터링을 강화하고, 특히 활성탄 교체공사를 진행 중에 있는 정수센터는 활성탄지 지별 모니터링까지 철저를 기하여 주시가 바랍니다.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수(정수센터)
주무관	김봉철		수질과장	서한호		생산부장	10/22 서대훈
협조자
시행	수질과-10326	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1321	/전송	02-3146-1319	/	bongchul21c@seoul.go.kr	/	대시민공개