서울시 풍수해저감 종합계획 현황

□ 총괄내용

(단위: 억원)

구 분	합 계	하천재해	내수재해	토사재해	사면재해
개 소	240	76	51	6	107
사업비	17,414	6,952	10,430	3	29

□ 세부내용

(단위:백만원)

구 분		개소	사 업 내 용	사업비
합 계		240		1,741,415
하천재해 위험지구		76	지하방수로 L=7.5km D=3.5~8.5m	242,500
			축제 및 보축 L=42,168m, 교량 67개소 등	452,701
	홍제천 수계	9	축제 및 보축 L=1,142m, 교량 6개소 등	24,626
	중랑천 수계	28	축제 및 보축 L=13,923m, 교량 32개소 등	174,462
	안양천 수계	15	축제 및 보축 L=6,254m, 교량 9개소 등	129,260
	탄천 및 기타 수계	22	축제 및 보축 L=20,849m, 교량 20개소 등	124,353
내수재해 위험지구		51	하수관거 L=19,060m, 펌프장 18개소, 저류조 11개소	1,043,058
	강북	31	하수관거 L=19,060m, 펌프장 18개소, 저류조 11개소	376,369
	강남	20	하수관거 L=44,936m, 펌프장 1개소, 저류조 4개소	666,689
토사재해 위험지구		6	침사지 용량 증설 264㎥	288
	강북	4	침사지 용량 증설 182㎥	219
	강남	2	침사지 용량 증설 82㎥	69
사면재해 위험지구		107		2,868
	강북	74	소일네일리, 계단식 옹벽 등	2,446
	강남	33	낙석방지망, 락볼트 등	422

□ 재해위험지구 현황

○ 하천재해 위험지구 : 76개소

연번	하천명 (수계)	위험지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
1	중랑천 (중랑)	중랑천1지구	성동구 금호동, 응봉동 일원	⦁철도증고 : L=1,485m	5,750 (국비)
2	중랑천 (중랑)	중랑천2지구	성동구 성수동, 송정동 일원	⦁보축 : L=2,791m ⦁도로증고 : L=138m	8,158 (국비)
3	중랑천 (중랑)	중랑천3지구	성동구 용답동 일원	⦁도로증고 : L=1,991m	5,545 (국비)
4	중랑천 (중랑)	중랑천4지구	동대문구 장안동 일원	⦁도로증고 : L=147m	569 (국비)
5	중랑천 (중랑)	중랑천5지구	광진구 중곡동 일원	⦁도로증고 : L=289m ⦁보축 : L=974m	3,515 (국비)
6	중랑천 (중랑)	중랑천6지구	중랑구 면목동 일원	⦁보축 : L=620m	140 (국비)
7	중랑천 (중랑)	중랑천7지구	중랑구 면목동 일원	⦁도로증고 : L=270m ⦁교량재가설(중랑교)	6,035 (국비)
8	중랑천 (중랑)	중랑천8지구	노원구 공릉동, 하계동, 중계동, 상계동 일원	⦁보축 : L=716m ⦁보축 : L=508m ⦁고수부지절취 : L=408m, V=38,245㎥ ⦁교량재가설(월계1교)	7,961 (국비)
9	중랑천 (중랑)	중랑천9지구	노원구 월계동 일원 (중랑천)	⦁도로증고 : L=141m	260 (국비)
10	중랑천 (중랑)	중랑천10지구	도봉구 창동 일원	⦁도로증고 : L=277m	511 (국비)

연번	하천명 (수계)	위험지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
11	중랑천 (중랑)	중랑천11지구	도봉구 도봉동 일원	⦁축제 : L=409m	1,190 (국비)	완료
12	도봉천 (중랑)	도봉천2지구	도봉구 도봉동 472-4 일원	⦁축제 및 확폭 3개소, L=467 m ⦁낙차공 재가설 3개소	1,872
13	방학천 (중랑)	방학천1지구	도봉구 창동, 방학동 일원	⦁보축 1개소, L=103 m ⦁교량 재가설 1개소	2,919
14	방학천 (중랑)	방학천2지구	도봉구 방학동, 쌍문동 일원	⦁축제 3개소, L=309 m ⦁복개확장 2개소 L=342 m	2,315
15	당현천 (중랑)	당현천2지구	노원구 상계동 일원	⦁복개철거 : L=450m	7,106
16	당현천 (중랑)	당현천3지구	노원구 상계동 일원	⦁보축(좌안) : L=361m ⦁보축(우안) : L=361m ⦁교량 7개소 ⦁낙차공개량 (당현6낙차공)	3,014
17	묵동천 (중랑)	묵동천지구	노원구 공릉동 일원	⦁보축 : L=199m ⦁교량 6개소	4,802
18	우이천 (중랑)	우이천1지구	성북구 장위동 122-1 일원	⦁축제 2개소, L=747 m ⦁보축 1개소, L=288 m ⦁교량 재가설 2개소 ⦁낙차공 재가설 2개소	4,293
19	우이천 (중랑)	우이천2지구	강북구 번동, 수유동 일원	⦁교량 재가설 9개소 (완료 : 쌍수교, 신우연립앞교, 쌍문414앞교,	11,178	시행중
20	대동천 (중랑)	대동천지구	강북구 수유동 570-57 일원 (대동천)	⦁복개확장 1개소 L=440 m	1,496

연번	수 계	위험지구명	위 치 (하천명)	저감대책	사업비 (백만원)	비고
21	가오천 (중랑)	가오천지구	강북구 수유동 188-1 일원	⦁복개확장 1개소 L=899 m	4,780
22	화계천 (중랑)	화계천지구	강북구 번동 386-17 일원	⦁복개확장 1개소 L=1,354 m	5,786
23	성북천 (중랑)	성북천2지구	성북구 성북동 120-1 일원	⦁복개암거 학장 : L=850m	2,633
24	정릉천 (중랑)	정릉천1지구	동대문구 제기동, 용두동 일원	⦁반복개 철거, L=322 m ⦁교량 재가설 5개소	71,946
25	정릉천 (중랑)	정릉천2지구	성북구 월곡2동 33-71 일원	⦁보축 1개소, L=332 m	143
26	월곡천 (중랑)	월곡천1지구	성북구 월곡1동 96-54 일원	⦁복개확장 1개소, L=299 m	470
27	월곡천 (중랑)	월곡천2지구	강북구 삼양동 1353-29 일원	⦁복개확장 1개소, L=30 m	41
28	전농천 (중랑)	전농천지구	동대문구 답십리동 일원	⦁복개암거 학장 : L=986m	10,034
29	홍제천 (홍제)	홍제천1지구	마포구 성산동	⦁보축 : L=90m ⦁파라펫(옹벽형) 설치	30
30	홍제천 (홍제)	홍제천3지구	서대문구 홍제동	⦁복개철거 : L=205m	7,000
31	홍제천 (홍제)	홍제천4지구	종로구 홍지동	⦁보축 : L= 75m ⦁파라펫(화분형) 설치 ⦁교량 재가설 : 총5개소	2,131
32	홍제천 (홍제)	홍제천5지구	종로구 신영동	⦁축제 : L=150m ⦁확폭 3m	566
33	불광천 (홍제)	불광천2지구	은평구 갈현동	⦁단면확장 : L=210m	1,233
34	불광천 (홍제)	불광천3지구	은평구 불광동	⦁단면확장 : L=300m	1,325

연번	수 계	위험지구명	위 치 (하천명)	저감대책	사업비 (백만원)	비고
35	녹번천 (홍제)	녹번천지구	은평구 불광동	⦁단면확장 : L=700m	6,544
36	항동천 (홍제)	향동천지구]	은평구 수색동	⦁축제 : L=327m	797
37	창릉천 (홍제)	창릉천지구	은평구 진관동 고양시 덕양구 지축동	⦁보축 : L=500m ⦁교량 재가설 1개소	5,000
38	안양천 (안양)	안양천1	강서구 염참동, 양천구 목동 일대	⦁보축 : L=1,395m	957 (국비)
39	안양천 (안양)	안양천2	영등포구 양평동, 양천구 목동	⦁보축 : L=945m ⦁교량재가설 2개소	1,121 (국비)
40	안양천 (안양)	안양천3	경기도 광명시 철산동	⦁보축 : L=450m ⦁교량재가설 1개소	388 (국비)
41	안양천 (안양)	안양천4	금천구 가산동 및 독산동, 경기도 광명시 소하동	⦁보축 : L=320m ⦁고수호안 : L=2,965m	6,412 (국비)
42	시흥천 (안양)	시흥천1	금천구 시흥동 일대	⦁복개확장 : 595m	8,064	시행중
43	오류천 (안양)	오류천1	구로구 개봉동 일대	⦁복개철거 : L=120m ⦁복개확장 : L=685m	18,724
44	오류천 (안양)	오류천2	구로구 궁동, 오류동 일대	⦁신설암거 : L=1,205m ⦁복개확장 : L=310m ⦁보축 : L=395m	29,869	시행중
45	오류천 (안양)	오류천3	구로구 궁동, 오류동 일대	⦁축제 : L=820m	1,102
46	도림천 (안양)	도림	동작구 신대방동 관악구 신림동 일대	⦁지하방수로 신설 - D=8.5m L=3,000m - D=3.5m L=3,200m	222,500 (국비)
47	도림천 (안양)	도림천1	영등포구 대림동 일대	⦁보축 : L=450m ⦁교량재가설 2개소	397
48	도림천 (안양)	도림천2	영등포구 대림동, 구로구 구로동 일대	⦁보축 : L=380m	135
49	도림천 (안양)	도림천4	동작구 신대방동, 관악구 신림동 일대	⦁반복개화, 교량재가설, 낙차공철거	37,333	시행중 (동방1교 완료)
50	봉천천 (안양)	봉천천1	관악구 봉천동 일대	⦁복개확장 : L=130m	2,613

연번	수 계	위험지구명	위 치 (하천명)	저감대책		사업비 (백만원)	비고
51	봉천천 (안양)	대방천1	영등포구 신길동 일대	⦁복개확장 : L=150m		2,083
52	대방천 (안양)	대방	동작구 대방동 일대	⦁지하방수로 확장 - D=4m L=1,300m		20,000 (국비)
53	대방천 (안양)	대방천2	동작구 대방동 일대	⦁복개확장 : L=955m		12,796
54	도림천 (안양)	도림천지류2	관악구 신림동 일대	⦁보축 : L=1,099m ⦁교량재가설 1개소		7,266
55	탄천 및 기타	고덕천1	강동구 고덕동 일대		⦁보축 : L=241m	55
56		고덕천2	강동구 상일동 일원		⦁보축 : L=1,329m ⦁교량재가설 4개소	11,720
57		고덕천3	강동구 상일동, 경기도 하남시 일대		⦁보축 : L=418m	968
58		감이천1	송파구 방이동 일대		⦁보축 : L=655m	3,369
59		성내천1	송파구 방이동 일대		⦁보축 : L=740m ⦁교량재가설 4개소	25,661
60		성내천2	송파구 거여동 일대		⦁보축 : L=290m ⦁교량재가설 4개소	25,800
61		성내천3	송파구 마천동 일대		⦁복개확장 : 820m	5,037
62		성내천4	송파구 마천동, 경기도 하남시 일대		⦁복개확장 : 60m	352
63		탄천1	강남구 삼성동 일대		⦁보축 : L=440m	113
64		탄천2	강남구 일원동 일대		⦁보축 : L=542m	180
65		탄천3	송파구 가락동 일대		⦁보축 : L=2,036m	521
66		탄천4	강남구 자곡동 일대		⦁보축 : L=583m	194
67		탄천5	송파구 문정2동 일대		⦁보축 : L=887m ⦁교량재가설 1개소	24,046
68		탄천6	강남구 세곡동 일대		⦁고수호안 : 596m	1,271
69		세곡천1	서초구 내곡동 일대		⦁보축 : L=622m	375

연번	수 계	위험지구명	위 치 (하천명)	저감대책	사업비 (백만원)	비고
70	탄천 및 기타	세곡천2	서초구 내곡동 일원	⦁보축 : L=234m	1,562
				⦁축제 : L=162m
				⦁교량재가설 2개소
71		양재천1	강남구 도곡동, 대치동 일대	⦁보축 : L=3,585m ⦁교량재가설 1개소	10,663
72		양재천2	강남구 개포동 일대	⦁보축 : L=2,207m	770
73		양재천3	서초구 양재동 일원	⦁보축 : L=1,026m ⦁교량재가설 2개소	613
74		여의천1	서초구 신원동 일대	⦁보축 : L=396m	3,410	시행중
75		반포천1	서초구 방배동, 반포동 일원	⦁보축 : L=4,014m	1,656
76		대사골천	강동구 상일동 일대	⦁보축 : L=442m ⦁교량재가설 2개소	6,017

○ 내수재해 위험지구 : 51개소

구 분		위 험 지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
합 계					1,043,058
1	종로구	광화문 일대	종로구 사직동 일대	⦁저류조 신설 V=43,500㎥ ⦁관거개량 L=280m ⦁유입관로신설 L=282m ⦁유로분기 L=559m	45,743
2	중구	신당 제1동	중구 신당제1동	⦁관거개량 L = 1,889m	9,425
3	용산구	원효로1동	용산구 원효로1동, 청파동 일원	⦁문배펌프장 증설 P = 130 m³/min	4,052
4		원효로2동	용산구 원효로2동 일원	⦁심원펌프장 증설 P = 240 m³/min	6,907
5		서빙고동1	용산구 서빙고동 일원	⦁동빙고펌프장 증설 P = 70 m³/min ⦁관거개량 L = 41 m	1,243
6		보광동1	용산구 보광동 일원	⦁보광펌프장 증설 P = 197 m³/min ⦁관거개량 L = 140 m	6,537
7		한남동1	용산구 한남동 일원	⦁한남펌프장 증설 P = 800 m³/min ⦁관거개량 L = 143 m	12,978	시행중
8	성동구	답십리역 일대	성동구 용답동 일원	⦁관거개량 L=1,170m	3,057
9		행당1동	성동구 행당1동 일원	⦁행당펌프장 증설 P=590㎥/min	11,096	시행중
10		금호4가동	성동구 금호4가동 일원	⦁관거개량 L=140m ⦁금호펌프장 증설 P=326㎥/min	8,730
11		성수2가3동	성동구 성수2가3동, 광진구 화양동 일원	⦁관거개량 L=1,158m	6,496
12	광진구	광장동	광진구 광장동 일원	⦁관거개량 L=897m	3,861
13		군자동	광진구 군자동, 능동 일원	⦁중곡펌프장 증설 P=227㎥/min	17,280

구 분		위 험 지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
14	동대문구	답십리1동	동대문구 답십리1동, 전농1동 일원	⦁신답펌프장 증설 P = 960 m³/min ⦁관거개량 L = 4,599 m	44,250
15		제기동1	동대문구 제기동 일원	⦁제기1펌프장 증설 P = 100 m³/min	2,831
16		용신동1	동대문구 용신동 일원	⦁신설2-1간이펌프장증설 P = 156 m³/min ⦁관거개량 L = 374 m	5,956
17	중랑구	면목4동	중랑구 면목4,7동, 광진구 중곡3동 일원	⦁수문일체형 펌프 신설 P=450㎥/min	15,123
18		묵2동	중랑구 묵2동 일원	⦁관거개량 L=813m	4,874
19	성북구	장위3동	성북구 장위2,3동 일원	⦁관거개량 L = 654 m	3,969
20		길음1동	성북구 길음1동, 정릉1,2동 일원	⦁관거개량 L = 637 m	2,589
21	도봉구	창4동	도봉구 창4,5동 일원	⦁ 관거개량 L = 480 m	6,957
22		방학1동1	도봉구 방학1동, 창5동 일원	⦁ 관거개량 L = 535 m	1,235
23		도봉2동	도봉구 도봉2동 일원	⦁ 관거개량 L = 586 m	1,271
24	노원구	상계 6ㆍ7동	노원구 상계6, 7동 일원	⦁수문일체형 펌프 신설 P=150㎥/min	4,719
25		상계1동1	노원구 상계1,9동 일원	⦁관거개량 L=590m ⦁수문일체형 펌프 신설 P=100㎥/min	5,066
26	은평구	응암제1동	은평구 응암제1동 일대	⦁관거개량 L=803m	3,788
27	서대문구	북가좌제2동2	서대문구 북가좌제2동 일대	⦁관거개량 L=523m	2,033

구 분		위 험 지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
28	마포구	홍대입구역일대	마포구 서교동 일대	⦁저류조 신설 V=99,000㎥	111,318	시행중
29		서강동1	마포구 서강동 일대	⦁당인빗물펌프장 증설 P=760m3/min	12,275	시행중
30		서강동2	마포구 서강동 일대	⦁상수빗물펌프장 증설 P=46m3/min	452	시행중
31		아현동	마포구 아현동 일대	⦁관거개량 L=582m ⦁저류조 신설 V=20,000㎥	10,258
32	양천구	신월	양천구, 강서구 화곡동, 등촌동, 구로구 고척동 일대	⦁관거개량 L = 5,279 m	62,285
33	강서 구	방화동1	방화동 일원	⦁관거개량 L = 515 m	1,465
34	구로 구	개봉동1	구로구 개봉동	⦁관거개량 L = 3,605 m ⦁저류지신설 V = 48,000 m³	66,630
35	금천 구	시흥동	금천구 시흥동	⦁관거개량 L = 371 m	2,919
36	영등 포구	신길동	영등포구 신길동	⦁관거개량 L = 5,459 m	32,061
37	동작구	노량진동3	동작구 노량진, 본동 일원	⦁관거개량 L = 329 m	2,480
38		노량진동4	동작구 본동 일원	⦁관거개량 L = 223 m	820
39		흑석동	동작구 흑석동 일원	⦁관거신설 L = 366 m ⦁펌프장이설 및 증설 P = 1,200 m³/min	23,743
40		신대방동	동작구 신대방동, 상도동 일대	⦁관거개량 L = 1,954 m	9,087
41		상도동	동작구 상도동	⦁관거개량 L = 1,305 m	7,530
42		사당역일대	동작구 사당동, 동작동, 관악구 남현동, 서초구 방배동 일대	⦁빗물저류배수시설 D6.0m, L=3,710m ⦁빗물저류조 2개소 설치 V=16,000m³ ⦁관거개량 및 신설 L=4,080m	165,917	시행중

구 분		위 험 지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
43	서초구	강남역일대	서초구 서초동, 강남구 역삼동, 도곡동 일대	⦁유역분리 터널 D7.5m, L = 1,380m ⦁유역분할 및 우회관로 L = 1,210m ⦁관거개량 L = 6,326m	111,110	시행중
44		서초동	서초구 반포동, 서초동, 강남구 논현동, 역삼동 일대	⦁유역분할 L = 1,240 m ⦁유입관로개선 L = 306 m ⦁관거개량 L = 1,931 m	40,990
45	강남구	압구정동1	압구정동 일원	⦁관거개량 L = 501 m	4,789
46		청담동1	청담동 일원	⦁저류조 신설 V = 20,000 m³ ⦁관거개량 L = 217 m	9,017
47		일원동1	일원동 일원	⦁관거개량 L = 169 m	399
48		수서동1	수서동 일원	⦁관거개량 L = 406 m	1,308
49		수서동2	수서동 일원	⦁관거개량 L= 539 m	16,798
50	강동구	길동일대	강동구 성내, 길, 둔촌, 명일동 일원	⦁관거신설 L = 4,460 m	71,518	시행중
51		암사역 주변	강동구 암사, 천호동 일원	⦁관거신설 L = 1,105 m ⦁관거개량 L = 3,040 m	35,823	시행중

○ 토사재해 위험지구 : 6개소

구 분		위 험 지구명	위 치	토사재해 발생가능성 (m³/year)	저감대책	사업비 (백만원)	비고
합 계						288
1	성동구	성동1	성동구 옥수동 428-6 일원	42.01	⦁침사지 신설(B × H × L) 3.5 × 2.8 × 4.6 (45㎥)	38
2		성동2	성동구 옥수동 428-6 일원	36.81	⦁침사지 신설(B × H × L) 4.2 × 3.0 ×3.0 (37.8㎥)	35
3	서대 문구	홍제5	서대문구 홍제2동 13-94	69.8	⦁침사지 신설(B × H × L) 5.5 × 4.0 ×5.0 (110㎥)	67
4		홍제6	서대문구 홍제2동 산1-1	92.3	⦁침사지 신설(B × H × L) 6.0 × 4.0 ×6.0 (144㎥)	79	완료
5	강서구	방화1	강서구 방화동 805 일원	30.25	⦁침사지 신설(B × H × L) 4.0 × 4.0 ×2.0 (32㎥)	30
6	동작구	상도1	동작구 상도3동 산77-1	48.72	⦁침사지 신설(B × H × L) 5.0 × 5.0 ×2.0 (50㎥)	39

○ 사면재해 위험지구 : 107개소

구 분		위 험 지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
합 계			공공시설 48개소 2,868백만원, 사유시설 59개소 2,189백만원
1	종로구	구기1	종로구 구기동 100-49	⦁옹벽시공, 앵커, 표면보수	42(42)
2		구기2	종로구 구기동 266	⦁사방시설, 면정리, 락볼트	72
3		구기3	종로구 구기동 53-32	⦁면정리, R/C옹벽	27(27)
4		누상	종로구 누상동 산1-3	⦁면정리, 낙석방지망, 낙석방지울타리	26
5		부암1	종로구 부암동 345-5	⦁면정리, 락볼트, 녹생토	10(10)
6		부암2	종로구 부암동 29-21	⦁면정리, 낙석방지망, 락볼트	44
7		부암3	종로구 부암동 46-4	⦁면정리, 낙석방지망, 락볼트	77
8		옥인	종로구 옥인동 47-497	⦁기대기식옹벽, 단면보수 표면보수	3(3)
9		창신	종로구 창신동 23-494	⦁옹벽시공, 앵커, 수평배수공, 표면보수	72(72)
10		평창1	종로구 평창동 64-3	⦁면정리, 네일링, 표면보수	16(16)
11		평창2	종로구 평창동 175-3	⦁단면보수, 표면보수, 수평배수공	3(3)
12		평창3	종로구 평창동 산 6-78	⦁면정리, 낙석방지망	25
13		평창4	종로구 평창동 산 6-78	⦁면정리, 낙석방지망, 락볼트	34
14		현통사	종로구 신영동 142-1 일대	⦁이주대책	1,000
15	중구	장충1	중구 장충동2가 산14-75	⦁면정리, 낙석방지망, 락볼트	68(68)
16	용산 구	동빙고	용산구 동빙고동 46-2	⦁낙석방지망, 녹생토	6(6)

주) (  )은 사면재해 사유시설 사업비임

구 분		위 험 지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
17	용산구	한강로	용산구 한강로동 162-2	⦁표면보수, 단면보강, 수평배수공	4(4)
18		한남1	용산구 한남동 732-20	⦁네일링, 숏크리트, 수목정리, 면정리	35(35)
19		한남2	용산구 한남동 608-3	⦁석축시공	3(3)
20	성동구	금호1	성동구 금호동4가 1466	⦁표면보수, 수평배수공, 기대기식옹벽	24(24)
21		마장1	성동구 마장동 556	⦁석축시공, 수평배수공	23
22		마장2	성동구 마장동 386-10	⦁단면보강, 수평배수공	2(2)
23		사근	성동구 사근동 110	⦁기대기식옹벽, 앵커, 수평배수공, 담장철거	108(108)
24		응봉1	성동구 응봉동 98	⦁표면보수, 단면보수	47(47)
25		응봉2	성동구 응봉동 98	⦁면정리, 낙석방지망, 수평배수공	66(66)
26	광진구	군자	광진구 군자동 125-77	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	1(1)
27		중곡	광진구 중곡동 143-141	⦁면정리, 네일링, 식생공	37(37)
28	동대문구	답십리1	동대문구 답십리동 산2-152	⦁면정리, 영구앵커, 기대기식옹벽	63(63)
29		이문1	동대문구 이문동 1-3	⦁옹벽시공, 앵커, 표면보수, 수평배수공	70(70)
30	중랑구	망우1	중랑구 망우동 253-7	⦁면정리, 네일링, 녹생토	159
31		망우2	중랑구 망우동 434-8	⦁표면보수, 단면보강	2(2)
32		망우3	중랑구 망우동 산61-14	⦁면정리, 낙석방지망	14(14)
33		묵1	중랑구 묵동 산37-12	⦁면정리, 식생공	15(15)

주) (  )은 사면재해 사유시설 사업비임

구 분		위 험 지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
34	성북구	삼선	성북구 삼선동 11-73	⦁면정리, 숏크리트	10(10)
35		성북1	성북구 성북동 213-18	⦁표면보수, 수평배수공	2
36		성북2	성북구 성북동 168-23	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	12(12)
37		정릉1	성북구 정릉동 315-1	⦁면정리, 기대기식옹벽, 수평배수공	11
38		정릉2	성북구 정릉동 산 1-1	⦁돌수로, 기슭막이, 골막이	294(294)
39		정릉3	성북구 정릉동 산87-358임	⦁낙석방지망, 숏크리트	113
40		정릉4	성북구 정릉동 산 87-1	⦁석축쌓기	13
41		정릉5	성북구 정릉동 894-18	⦁표면보수, 단면보수, 앵커, 수평배수공	105
42		정릉6	성북구 정릉동 835-23	⦁단면보강, 수평배수공, 표면보수	3(3)
43		정릉7	성북구 정릉동 260-125	⦁단면보강, 네일링, 표면보수	8
44		종암1	성북구 종암동 125-63	⦁표면보수, 석축시공	5(5)
45	도봉구	도봉1	도봉구 도봉1동 560-16	⦁ 기대기식옹벽, 수평배수공	5(5)
46		방학1	도봉구 방학동 산69-31	⦁ 면정리, 게비온옹벽	13
47		방학2	도봉구 방학3동 산 58-5	⦁ 옹벽시공, 수평배수공	3(3)
48		방학3	도봉구 방학2동 384-52	⦁ 면정리, 씨앗뿜어붙이기, 옹벽시공	5(5)

주) (  )은 사면재해 사유시설 사업비임

구 분		위 험 지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
49	노원구	공릉	노원구 공릉동 26-19	⦁면정리, 씨앗뿜어붙이기, 게비온옹벽	38(38)
50		상계1	노원구 상계동 산 149-9	⦁면정리, 옹벽시공	10
51		상계2	노원구 상계동 634-3	⦁표면보수, 기대기식옹벽	4
52		상계3	노원구 상계동 산152-1	⦁수평배수공, 면정리, 씨앗뿜어붙이기, 석축시공	10
53		월계1	노원구 월계동 376-59	⦁면정리, 낙석방지울타리, 낙석방지망	24
54		월계2	노원구 월계동 845-5	⦁표면보수, 기대기식옹벽	2(2)
55		월계3	노원구 월계동 782-2	⦁펜스설치, 면정리	52
56		월계4	노원구 월계동 656-29	⦁표면보수, 단면보강, 네일링, 수평배수공	11(11)
57		월계6	노원구 월계동 376-27	⦁낙석방지울타리, 낙석방지망, 락볼트, 면정리	151(151)
58		중계	노원구 중계동 361-3	⦁표면보수, 단면보강, 앵커	137
59	은평구	녹번1	은평구 녹번동 53-82	⦁면정리, 수목제거, 뒷채움, 담장	3(3)
60		불광1	은평구 불광동 245-27	⦁표면보수, 단면보강	1(1)
61		불광2	은평구 불광동 71-16	⦁면정리, 게비온옹벽, 씨앗뿜어붙이기	13
62		신사1	은평구 신사동 산93-66	⦁면정리, 숏크리트, 수평배수공	9
63		응암1	은평구 응암동 742-30	⦁면정리, 수목제거, 녹생토	9
64		응암2	은평구 응암동 39-251	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	22

주) (  )은 사면재해 사유시설 사업비임

구 분		위 험 지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
65	서대문구	북가좌	서대문구 북가좌동 275-3	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	2
66		연희1	서대문구 연희동 541-9	⦁면정리, 네일링, 식생공	136(136)
67		충정로	서대문구 충정로3가 31-68	⦁면정리, 수목정리, 숏크리트	4(4)
68		홍은1	서대문구 홍은동 265-333	⦁옹벽시공, 앵커, 수평배수공, 면정리, 담장철거	38
69		홍제1	서대문구 홍제동 40-12	⦁면정리, 락볼트, 식재공, 낙석방지울타리	66
70		홍제2	서대문구 홍제동 272-53	⦁면정리, 낙석방지울타리, 낙석방지망	16(16)
71	마포구	상수1	마포구 상수동 1-1	⦁면정리, 낙석방지망	146
72		상수2	마포구 상수동 72-1	⦁면정리, R/C옹벽	23(23)
73		성산	마포구 성산동 산24-1	⦁면정리, 네일링, 락볼트, 녹생토, 식재공, 배수로	167
74		아현	마포구 아현동 275-2	⦁표면보수, 옹벽시공, 수평배수공	12
75	양천구	목1	양천구 목동 131-41	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	8(8)
76		목2	양천구 목동 131-47	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	40(40)
77		신월1	양천구 신월동 48-2	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	13
78		신정1	양천구 신정동 산108-2	⦁면정리, 네일링, 식생공	36(36)
79	강서구	내발산	강서구 내발산동 716-25	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	10
80		화곡1	강서구 화곡동 869-33	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	9
81		화곡2	강서구 화곡동 1130-12	⦁면정리, 네일링, 식생공	74
82	구로구	개봉1	구로구 개봉동 산58-2	⦁면정리, 네일링, 녹생토, 옹벽시공	99
83		개봉2	구로구 개봉동 65-6	⦁단면보수, 표면보수	15
84		오류1	구로구 오류동 산16-10	⦁락볼트, 낙석방지망, 낙석방지울타리	66(66)

주) (  )은 사면재해 사유시설 사업비임

구 분		위 험 지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
85	금천구	시흥1	금천구 시흥동 976	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	34
86		시흥2	금천구 시흥동 937-26	⦁단면보수, 표면보수	4
87	동작구	노량진	동작구 노량진동 328	⦁RC옹벽, 수평배수공	22(22)
88		대방1	동작구 대방동 350-5	⦁녹생토, 낙석방지망	74(74)
89		대방2	동작구 대방동 375-1	⦁면정리, 네일링, 식생공	36(36)
90		동작1	동작구 동작동 102-14	⦁면정리, 낙석방지울타리, 낙석방지망	147(147)	시행중
91		동작2	동작구 동작동 산30-9	⦁면정리, 게비온옹벽, 씨앗뿜어붙이기	31
92		사당1	동작구 사당동 272-28	⦁표면보수, 단면보강, 수평배수공	18
93		사당2	동작구 사당동 산31-1	⦁낙석방지울타리, 낙석방지망, 락볼트, 면정리	91(91)
94		상도1	동작구 상도동 211-378	⦁단면보수, 표면보수	5
95		상도2	동작구 상도동 214-3	⦁표면보수, 옹벽시공, 수평배수공	17(17)
96		상도3	동작구 상도동 7-96	⦁면정리, 낙석방지망	9	완료
97		상도4	동작구 상도동 56-73	⦁표면보수, 단면보강, 수평배수공	6(6)
98		상도5	동작구 상도동 264-15	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	2(2)
99	서초구	방배1	서초구 방배동 산 102-8	⦁낙석방지울타리, 게비온옹벽	57(57)
100	강남구	도곡1	강남구 도곡동 555	⦁면정리, 낙석방지울타리, 낙석방지망	15

주) (  )은 사면재해 사유시설 사업비임

구 분		위 험 지구명	위 치	저감대책	사업비 (백만원)	비고
101	관악구	봉천1	관악구 봉천동 산1-8	⦁면정리, 게비온옹벽, 씨앗뿜어붙이기	11
102		봉천2	관악구 봉천7동 1607-6	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	7
103		봉천3	관악구 봉천6동 1692-13	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	3(3)
104		봉천4	관악구 봉천동 1718-4	⦁앵커, 표면보수, 단면보수	42(42)
105		봉천5	관악구 봉천동 212-3	⦁단면보수, 앵커	68
106		신림1	관악구 신림동 92-62	⦁기대기식옹벽, 수평배수공	5(5)
107		신림2	관악구 신림동 산5-1	⦁면정리, 낙석방지망, 락볼트	77(77)

주) (  )은 사면재해 사유시설 사업비임