문서번호	물재생시설과-14411
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
조현정		노정현	11/25 윤창진
협조

물재생센터 우수토실 전수조사 결과보고

2020.11.

물재생시설과

서울특별시 2040 하수도 정비 기본계획 관련

우수토실 전수조사 결과보고

『서울특별시 2040 하수도 정비 기본계획』관련하여 물재생센터별 우수토실 전수조사를 실시하고 그 결과를 보고드림

▢ 조사개요

○ 조사배경 : GIS 와 센터의 관리대장 간 현황 불일치로 보완 필요

○ 조사기간 : ’20.7. ~ 9.

○ 조 사 자 : 물재생센터 시설관리 직원

○ 조사내용

- 우수토실 현황과 GIS 우수토실 현황 비교점검 및 전수조사

○ 각 자료별 우수토실 개소수 비교

구분	차집관로 성능개선 (2018)	센터자료	GIS (2020)	확인필요
중랑 처리구역	570	569	731	162
난지 처리구역	254	248	295	47
서남 처리구역	203	203	206	3
탄천 처리구역	116	104	141	37
계	1,143	1,124	1,373	249

▢ 조사결과

○ 중랑 처리구역

구분	당초		변경						비고
	중랑	GIS	최종	GIS	폐쇄	누락	오기	중복
가오천	9	9	9	9		1(지도)
공릉천	2	2	2	2
당현천	17	17	17	17
대동천	31	31	31	31
도봉천	20	20	20	20
뚝도	2	2	2	2
면목천	4	4	4	4
무수천	12	12	12	12
묵동천	10	10	10	10
방학천	49	20	49	20		+29
백운동천	1	1	1	1
성북천	87	87	87	87
우이천	161	161	161	161		1(지도)
인수천	1	1	1	1
자양	1	1	1	1
전농천	2	2	2	2
정릉천	65	65	65	65
중랑천	63	63	63	63		2(지도)
청계천	22	18	22	18		+3
행당	5	5	5	5
화계천	4	4	4	4
화양	1	1	1	1
기타		195		195			-195
계	569	731	569

○ 난지 처리구역

구분	당초		변경						비고
	난지	GIS	최종	GIS	폐쇄	누락	오기	중복
한강	39	37	39	37		+2
불광천	51	48	51	48		+6	-3
홍제천	157	131	155	131		+43	-19		3개소 (번호변경)
창릉천		1	1	1
구기천		11	9	11		+1	-3
향동천		3	1	3			-2
욱천		0	0	0
봉원천	1	4	1	4			-3
평창동 일대		0	0	0
백화사 계곡 (’16신설)		0	2	0		+2
기타		60		60
계	248	295	259

○ 서남 처리구역

구분	당초		변경						비고
	서남	GIS	최종	GIS	폐쇄	누락	오기	중복
한강본류	24	24	24	24	-2	+2
안양천	23	24	23	24			-1
도림천	122	124	114	124	-9	+1	-1	-1
반포천	11	11	11	11
사당천	6	6	6	6
개화천	8	6	5	6	-1
봉천천
방화동	9	11	1	11	-8		-2
계	203	206	184

○ 탄천 처리구역

구분	당초		변경						비고
	탄천	GIS	최종	GIS	폐쇄	누락	오기	중복
한강본류	13	28	15	28	-6			-7
탄천	7	14	7	14	-5	1	-1	-2
세곡천	10	11	10	11	-1
양재천	21	22	21	22	-2	3	-1	-1
여의천	20	28	21	28	-6	1		-2
성내천	28	29	29	29	-1	2	-1
고덕천	5	9	5	9	-4
계	104	141	108

○ 우수토실 총괄표

구분	조사 전		조사 후	비고
	센터자료	GIS
중랑 처리구역	569	731	569
난지 처리구역	248	295	259
탄천 처리구역	104	141	108
서남 처리구역	203	206	184
계	1,124	1,373	1,120

▢ 향후계획

○ 물재생계획과에 우수토실 전수조사 자료 제출 및 GIS반영 요청

붙임 : 물재생센터별 우수토실 전수조사 결과 각1부.  끝.