연구·실험실 자체 검사서

1. 일반현황

기 관 명

먹는물분석과

소재지

서울시 광진구 천호대로 716-10

(Tel: 02-3146-1700)

대  표  자

이수원

관리자

황광호

(Tel: 02-3146-1751)

종사자 수

총 8 명(외국인 0 명)

연구동 수

12개

취급물질

연구동명	대표취급물질	보관량 (kg또는L)	소방 시설	특이사항
본관 2층창고	에틸아세테이트	40L	소화기	인화성, 유기용매
본관 2층창고	헥산	4L	소화기	인화성, 유기용매
본관 2층창고	아세토니트릴	32L	소화기	인화성, 유기용매
본관 2층창고	톨루엔	4L	소화기	인화성, 유기용매
본관 2층창고	메탄올	64L	소화기	인화성, 유기용매
본관 2층창고	메틸렌클로라이드	24L	소화기	인화성, 유기용매
본관 2층창고	2-프로판올	9L	소화기	인화성, 유기용매
본관 3층무기물분석실	potassium nitrate	2kg	소화기	산화성 고체류
본관 3층무기물분석실	potassium permanganate	0.5kg	소화기	산화성 고체류
본관 3층무기물분석실	potassium peroxodisulfate	6kg	소화기	산화성 고체류
본관 3층무기물분석실	질산	4L	소화기	액체 산류
본관 3층무기물분석실	염산	lL	소화기	액체 산류
본관 3층소독부산물전처리실	sodium persulfate	0.1kg	소화기	산화성 고체류
본관 3층소독부산물전처리실	silver nitrate	0.35kg	소화기	산화성 고체류
본관 3층소독부산물전처리실	아세톤	9l	소화기	인화성, 유기용매
본관 3층소독부산물전처리실	메탄올	4l	소화기	인화성, 유기용매
본관 3층소독부산물전처리실	n-헥산	5l	소화기	인화성, 유기용매
본관 3층소독부산물전처리실	tert-부틸메틸에테르	15l	소화기	인화성, 유기용매
본관 3층농약분석실	이소프로필에테르	8l	소화기	인화성, 유기용매
본관 3층농약분석실	이소프로필알코올	1l	소화기	인화성, 유기용매
본관 3층농약분석실	메탄올	8l	소화기	인화성, 유기용매
본관 3층농약분석실	아세톤	15l	소화기	인화성, 유기용매
본관 3층농약분석실	아세토니트릴	20l	소화기	인화성, 유기용매
본관 3층농약분석실	에틸아세테이트	4l	소화기	인화성, 유기용매
본관 3층농약분석실	아세트산	5l	소화기	액체 산류
본관 3층농약분석실	과염소산	0.25l	소화기	액체 산류
본관 3층농약분석실	질산	5l	소화기	액체 산류
본관 3층농약분석실	황산	1l	소화기	액체 산류

위험물제조소등 설치여부

□ 설  치(옥내저장소 00개소 / 옥외저장소 00개소 / 일반취급소 00개소) ☑ 미설치

소량위험물시설

설치여부

□ 설  치(   00개소  )                       ☑ 미설치

안전캐비닛

설치여부

☑ 설  치(   6개   )                        □ 미설치

안전협의체 구성여부

☑ 구   성                                   □ 미구성

2. 검사항목 및 결과

구 분	검사항목	검사결과
지정수량 이상 위험물 보유 여부	- 저장·취급 중인 위험물의 수량 산정 - 위험물제조소등 허가 여부	양호
지정수량 미만 위험물 관리실태	- 위험물이 새거나 비산되지 않도록 필요한 조치 강구	양호
	- 발화의 원인이 될 수 있는 다른 위험물이나 물품의 접근·접촉·혼합·과열·충격 및 마찰 여부	양호
소량위험물 관리실태 ( 지정수량 1/5이상 ~ 지정수량 미만 )	- 채광, 조명 및 환기설비 설치	양호
	- 선반 등을 설치하는 경우 불연재료 사용	양호
	- 벽, 기둥, 바닥 및 천장은 불연재료로 하고 개구부는 갑종 또는 을종방화문 설치	양호
	- 보기 쉬운 곳에 위험물의 종류·품명·최대수량 및 화재예방 상 필요한 주의사항을 기재한 게시판 설치 여부	양호
위험물 용기 표시	- 위험물의 품명·위험등급·화학명 및 수용성 - 위험물의 수량 - 수납하는 위험물에 따른 주의사항	양호
특이사항	- 없음
기타의견

2020년   11월   일

검사자 : 소속 먹는물분석과     직급 주무관       성명 기효석        (서명)

검사자 : 소속 먹는물분석과     직급 과  장       성명 이수원        (서명)

검사결과 불량 조치내용

○ 사진번호 : 1-1 (전)	○ 사진번호 : 1-2 (후)
관련 사진	관련 사진
사 진 설 명 :	사 진 설 명 :

○ 사진번호 : 2-1 (전)	○ 사진번호 : 2-2 (후)
관련 사진	관련 사진
사 진 설 명 :	사 진 설 명 :