연구·실험실 자체 검사서

1. 일반현황

기 관 명

미생물검사과

소재지

서울시 광진구 천호대로 716-10

(Tel: 02-3146-1700)

대  표  자

류인철

관리자

장현정

(Tel: 02-3146-1781)

종사자 수

총 9 명(외국인 0 명)

연구동 수

1개

취급물질

연구동명	대표취급물질	보관량 (kg또는L)	소방시설	특이사항
세균실험실(시약실)	에틸알콜	11L	옥내소화전,소화기	산화성 고체류
조류실험실(시약실)	에틸알콜	1L	옥내소화전,소화기	산화성 고체류
바이러스실험실(시약실)	에틸알콜	3L	옥내소화전,소화기	산화성 고체류
바이러스실험실	차아염소산나트륨	2L	옥내소화전,소화기	산화성 고체류
원생동물실험실	에틸알콜	3L	옥내소화전,소화기	산화성 고체류
원생동물실험실(시약실)	메틸알콜	2L	옥내소화전,소화기	산화성 고체류
원생동물실험실(시약실)	1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane	0.5L	옥내소화전,소화기	산화성 고체류
이동차(시약실)	과황산나트륨	1kg	옥내소화전,소화기	산화성 고체류
			옥내소화전,소화기	산화성 고체류

위험물제조소등 설치여부

□ 설  치(옥내저장소 00개소 / 옥외저장소 00개소 / 일반취급소 00개소) ☑ 미설치

소량위험물시설

설치여부

□ 설  치(   00개소  )                       ☑ 미설치

안전캐비닛

설치여부

☑ 설  치(   1개   )                        □ 미설치

안전협의체 구성여부

☑ 구   성                                   □ 미구성

2. 검사항목 및 결과

구 분	검사항목	검사결과
지정수량 이상 위험물 보유 여부	- 저장·취급 중인 위험물의 수량 산정 - 위험물제조소등 허가 여부	양호
지정수량 미만 위험물 관리실태	- 위험물이 새거나 비산되지 않도록 필요한 조치 강구	양호
	- 발화의 원인이 될 수 있는 다른 위험물이나 물품의 접근·접촉·혼합·과열·충격 및 마찰 여부	양호
소량위험물 관리실태 ( 지정수량 1/5이상 ~ 지정수량 미만 )	- 채광, 조명 및 환기설비 설치	양호
	- 선반 등을 설치하는 경우 불연재료 사용	양호
	- 벽, 기둥, 바닥 및 천장은 불연재료로 하고 개구부는 갑종 또는 을종방화문 설치	양호
	- 보기 쉬운 곳에 위험물의 종류·품명·최대수량 및 화재예방 상 필요한 주의사항을 기재한 게시판 설치 여부	양호
위험물 용기 표시	- 위험물의 품명·위험등급·화학명 및 수용성 - 위험물의 수량 - 수납하는 위험물에 따른 주의사항	양호
특이사항	- 시약실에 임시 보관중인 이동차 관련 시약은 본관 2층 실험실로 이동 예정이며, 현재 이동차 실험실은 재정비 진행 중임
기타의견

2020년   11월      일

검사자 : 소속 미생물검사과     직급 주무관       성명 장현정        (서명)

검사자 : 소속 미생물검사과     직급 과  장       성명 류인철        (서명)

검사결과 불량 조치내용

○ 사진번호 : 1-1 (전)	○ 사진번호 : 1-2 (후)
관련 사진	관련 사진
사 진 설 명 :	사 진 설 명 :

○ 사진번호 : 2-1 (전)	○ 사진번호 : 2-2 (후)
관련 사진	관련 사진
사 진 설 명 :	사 진 설 명 :