소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2020. 10. 20.(화)

○ 용수구분 : 지상식소화전

○ 용수번호 : 1882호(비상소화장치 180호)

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 퇴계로32길 42

○ 사용여부 : 사용가능

○ 고장내역 : 2020. 10. 20.(화) 일제조사 중 발견하였으며  지반침하로 인하여 본 소화전(1882호)의 제수변 및 제수변 스핀들이 매몰된 것으로 확인.

■ 고장용수사진

■ 위치도

지상식 1882호