		2020. 12. 01.(화) 석간용
		이 보도자료는 2020년 12월 1일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 :	안전총괄실 안전총괄과				안전총괄과장	박진순	2133-8010
					안전정책팀장	박영서	2133-8023
					담 당 자	김지영	2133-8022
	서울기술연구원 기술혁신센터
					기술혁신센터장	박대근	6912-0918
					기술혁신팀장	전범준	6912-0964
사진없음 □	사진있음 ▣			매수 : 4매
					수석연구원	정영제	6912-0939
서울시, 세탁해도 KF80 성능 그대로…빨아 쓰는 '에코 마스크' 개발 - 2회 세탁해도 KF80 성능 유지…빨아 쓰는 ｢서울 에코 마스크｣ 개발 - 마스크 기술공모 통해 ｢PTFE 마스크 필터｣ 기술 발굴 및 성능 검증 완료 - 재사용으로 우수한 경제성 및 폐기물 감소, 습도에 강해 보관용이, 장기보관 가능 - 12.1(화)~14(월) 서울 엠보팅 앱･홈페이지에서 적정가격 등 설문조사 진행

□ 세탁을 해도 KF80 수준의 성능을 유지하는 마스크가 나왔다. 흔히 쓰이는 덴탈 마스크처럼 생겼는데 세탁이 가능. 서울시와 서울기술연구원은 ｢PTFE 마스크 필터｣ 기술을 발굴하여 빨아 쓰는 ｢서울 에코 마스크｣를 개발했다고 밝혔다.

○ 서울시는 MB(Melt Blown) 필터를 대체할 수 있는 마스크필터 기술을 발굴･개발하기 위해 지난 3월 서울기술연구원에 보건용 마스크를 위한 MB 대체필터 기술공모를 위탁하였으며,

○ 기술공모를 통해 필터제조 전문기업 ㈜마이크로원이 제안한 PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene) 소재를 이용한 마스크 필터 기술을 최종 선정하였다.

□ PTFE는 일명 고어텍스라는 상품명으로 알려져 있는 무독성 합성수지의 일종으로 KF94 성능을 가지며, 서울기술연구원과 한국건설생활환경시험연구원이 진행한 세탁 내구성 시험에서 2회 세탁까지 KF80 수준의 뛰어난 미세먼지 여과성능이 확인되었다.

○ PTFE 필터가 적용된 ｢서울 에코 마스크｣는 정전기를 이용해 미세먼지를 걸러내는 MB필터와는 달리, 1㎛ 내외의 기공을 이용함에 따라 세탁 이후에도 재사용이 가능하다.

□ 또한 보건용 마스크와 달리 습도에 민감하지 않아 보관에 용이하며, 장기간 보관이 가능하다는 장점이 있다.

□ 서울시와 서울기술연구원은 ｢서울 에코 마스크｣에 대한 시민 의견을 수렴하기 위해 온라인 설문조사를 진행한다. 서울 엠보팅 앱과 홈페이지(https://mvoting.seoul.go.kr)를 통해 누구나 참여할 수 있으며 12월 1일(화) 부터 12월 14일(월)까지 2주간 진행될 예정이다.

○ 온라인 설문조사를 통해 세탁이 가능한 마스크 사용 의지 및 적정 가격 등에 대한 시민의견을 수렴할 예정이다.

□ 서울기술연구원 고인석 원장은 “서울 에코 마스크의 성공적 실증으로 시민들의 건강 증진과 환경 보호에 기여하고자 했다”면서, “서울기술연구원은 앞으로도 코로나19에 특화된 혁신기술들을 선도적으로 제시하여 코로나19의 확산 방지와 조기 종식에 기여할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

□ 한제현 서울시 안전총괄실장은 “현재 전국 코로나19 위기경보가 심각단계인 상황에서 마스크 착용은 감염병 예방과 전파를 막기 위한 가장 쉽고 확실한 백신으로 모두의 안전을 위해서 마스크 착용은 선택이 아닌 필수이다”면서, “신기술로 개발된 서울 에코 마스크는 세탁이 가능한 마스크로 시민들의 경제적 부담과 함께 환경오염도 최소화 할 수 있을 것”이라고 말했다.

※ 별첨 : 서울에코마스크 사진

별 첨	서울 에코 마스크 사진