공 사 설 계 검 토 서

건 명		우면산 아리수올림터 급수체계 개선 기존 송수관로(불용관) 폐쇄 공사		요청기관(부서)	강남수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2020. 11. 13.		공 사 금 액	금496,903천원
계약방법		-		검 토 금 액	금470,030천원 ( 감26,873천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 연결공사 D=1,200㎜ N=1개소, D=1,500㎜ N=1개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 조정 내용 - 잔토소운반 15DT(현장→적치장) : 206㎥ → 316㎥ - 사급자재비 1)강이형관 및 기타 : 수식오류 - 제비율 적용 제외 공종 추가 · 고용개선지원비(주휴수당) : 직노 × 3.0% × 1.4 - 무단수차단공(D1200) : 재료비, 경비 조정 ※ 서울시설관리공단 조사 최저단가 적용 - 토류판 설치 및 철거 : 판재손율 6개월이상 90% → 6개월미만 45%			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비 : (직재+직노)×1.86%+5,439,000원×1.2 → (직재+직노)×1.86%+5,349,000원 ※ 관급자재 미포함 시 요율의 120% 비교 적용 대상 아님
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.