상수도 기본품셈단가표 변경사항

항 목(호표)	2021년도 변경내용	사 유
【기본품셈단가표】
HNK20700~ HNK20901	〇 사각밸브실 설치공(D=700~900㎜) - 추가된 중량(㎏)에 따라 노임 및 기계장비 손료 적용	2021년 표준품셈 개정사항 : 공통 6-7
HT171000~ HT176000	〇 콘크리트 균열 보수(주입공법, 충전공법)	2021년 표준품셈 개정사항 : 공통 6-8-2, 6-8-4
HT100000	〇 콘크리트 치핑 (노임, 공구손료 및 기계경비)	2021년 표준품셈 개정사항 : 공통 6-1-12
HK010120, HK010121	〇 포장절단 : 콘크리트포장 절단 시공량 450m/일 추가	2021년 표준품셈 개정사항 : 토목 1-10-1
HK011130~ HK011631	〇 보도용 블록 인력철거 - 고압블록 포장걷기 a당 → 보도용블록 인력철거 ㎡당	2021년 표준품셈 개정사항 : 토목 1-10-21

항 목(호표)	2021년도 변경내용	사 유
【기본품셈단가표】
HNE12080~ HNE12601	〇 부단수 천공 분기점 분기 공구손료 및 경장비(천공기 등) 기계경비 - 80㎜~300㎜ : 인력품의 7% - 350㎜~600㎜ : 인력품의 12%	2021년 표준품셈 개정사항 : 토목 6-8-5
*********~ *********	〇 굴삭기 0.2㎥ 외 36종 기계가격 조정	2021년 표준품셈 개정사항 : 공통 8-5
HNK30400~ HNK30901	〇 조립형 사각밸브실 설치공 D=400~900㎜	본부 시설과 건의사항
HZN43831, HZN43841 HZN44211, HZN49001	〇 저소음 발전기(5kw) 적용 안전시설 - 경광등 설치 및 철거 - 회전식 장방형 경광등 설치 및 철거 - 조명시설 설치 및 철거 - 에어탑 설치 및 철거	서울시설공단 건의사항
HZN43330~ HZN43631	〇 안전시설 재료비 손료 조정 - 라바콘 : 14개 → 30개 - 원형델리네이터 14개 → 콘라이트 30개	서울시설공단 건의사항

항 목(호표)	2021년도 변경내용	사 유
【기본품셈단가표】
HZN44030	〇 조명시설 제작 손료(1일 손료) - 내선전공 0.56 삭제	기술심사담당관 검토 의견
HZN50010	〇 싸인보드카 이동시(HR) 주간, 야간 삭제 ※ 상수도공사는 대부분 정차 작업이므로 이동시 항목 삭제	기술심사담당관 검토 의견
HT201050, HT202050	〇 타일압착붙임 바름5㎜(바닥, 벽체) 보통인부 노임 조정 - 바닥 : 보통인부 0.044인 → 0.032인 - 벽체 : 보통인부 0.055인 → 0.04인	기술심사담당관 검토 의견
*********	〇 발전기(저소음-5kw) 중기기초가격 - 부가가치세 제외 : 5,720천원 → 5,200천원	기술심사담당관 검토 의견
제비율	〇 고용개선지원비(주휴수당) - 적용(직접노무비) × 요율 × 1.4	건설일자리 혁신방안 (서울특별시장 방침 제144호, ‘20.6.12.)