문서번호	정수시설과-450
결재일자	2021. 2. 17.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

						시 민
주무관		정수시설과장		구의아리수정수센터소장
윤기영		김기윤		02/17 임정규
협 조
	행정관리과장				이혜진
	정수과장				이해원

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

「2021년 해빙기 대비」

정수장 시설물 안전관리 추진 계획

2021. 2

구의아리수정수센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

「2021년 해빙기 대비」

정수장 시설물 안전점검 추진 계획

2021년 국가안전대진단 연기(코로나19)에 따라 해빙기에 발생되기 쉬운 각종 안전사고를 예방하기 위하여 우리 센터 정수시설물 및 공사장 등에 대한 안전점검을 실시코자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 근거

❍「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

❍ 2021년 상수도분야 국가안전대진단 추진계획(안전조사과-11528, ’20.11.18)

※ 국가안전대진단은(당초‘21.2.22) 코로나19로 무기한 연기(시설안전과-17246, ’20.12.28)

❍ 2021년 해빙기대비 상수도시설물 및 공사장 안전관리 추진(안전조사과-1487, ’21.2.8)

Ⅱ		추진 방향

□ 해빙기 안전관리로 안전사고 예방에 선제적 대응

□ 해빙기 취약시설 안전점검 실효성 제고

❍ 사면 경사진 곳, 취약한 시설물 등 집중 관리대상 시설물 점검

□ 해빙기 점검은 시설물정보관리시스템(FMS)으로 관리

❍ 주요 시설물 또는 대형 공사장은 전문가 합동점검 시행

□ 해빙기 안전관리교육 강화

❍ 현장 점검 및 순찰시는 해빙기 점검에 확인 사항 등 사전 교육 시행

Ⅲ		세부 추진계획

□ 점검기간 : 2021.2.16(화) ~ 3.15(월)

□ 점검대상 : 구의정수센터 시설물

□ 점검방법 : 분야별 점검반 편성하여 점검

분야별	점 검 반
시설물(토목,건축)	이용성, 이희점, 윤기영
기전설비	노성제, 유일수, 김태성, 김석규, 박병석, 지상범
방호, 소방설비	배준호, 이우헌, 장구익
수질, 가스, 약품	박형수, 정은준, 이병주, 정승열, 김관우

□ 점검방법 및 조치사항

○ 대상 시설물에 대한 조사 방법

- 해빙기 시설물 대상 전수점검 실시

- 안전점검표에 의한 중점점검 및 현장확인시 위험성 있는 시설물 대상 집중 관리대상 시설로 지정후 유지관리

○ 조사 완료후 조치 계획

- 현장 시정 가능한 사항은 즉시 시정

- 조사결과 위험성이 높은 시설물은 정밀점검, 정밀안전진단, 보수보강등 별도 조치계획 수립

- 붕괴등으로 인명피해 우려되는 시설물은 비상경보시설 설치, 사용금지, 대피로 마련, 유도원 배치 등 긴급대피계획 수립

- 집중관리대상 시설은 관리카드 작성 및 비치

- 점검결과와 추진내역 등은 시설물정보관리시스템(FMS)에 등재 및 관리

□ 해빙기 위험 시설물 관리대상 지정시 점검 및 관리

○ 운영기간 : 2021.2.22.~3.30(39일간)

○ 점검실시 : 해빙기 기간 동안 안전점검, 응급조치 등 실시

○ 점검주기

구 분	정 의	주 기	내 용
정기점검	- 일정주기 점검	주1회	- 위험징후 발견시 전담관리팀에 신고 평소 예찰, 점검 등 사고예방 실시
수시점검	폭설, 호우 특보 시 (주의보, 특보 발효시부터 해제시) 기온상승 등 재난위험 징후시	주2회 이상 실시

○ 유지관리

- 점검활동 등을 통한 위험징후 발견시 현장조치, 정밀점검, 정밀안전진단, 보수보강 등 실시

Ⅲ		주요 점검내용

□ 시설분야

○ 기초지반, 절토부, 굴착사면

- 기초지반 연락화로 붕괴, 침하 발생 유무

- 비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부

- 표면수 유입방지용 배수시설 설치 여부

- 비탈사면 보호, 보강시설의 상태

○ 옹벽, 석축, 건축물

- 콘트리트, 보강토, 석축 옹벽파손 및 균열 발생여부

- 주변 배수시설 관리상태 적정 여부

- 건축물 부재의 구조적 균열 및 발생여부

- 건축물의 기울음, 외벽 경사, 균열 발생여부

- 주변지반 부등침하, 융기현상 발생 여부

□ 기전분야

○ 전기분야

- 특, 고압 패널 상태 및 인입전선로 배관, 케이블 상태 이상 여부

- 개폐기, 차단기 등 접속부 이상 유무

- 유입, 몰드 변압기 설비 정상 작동 여부 등

○ 기계분야

- 모터기동반(리액터/인버터) 정상 작동 여부

- 모터펌프 운전중 소음 및 진동 발생 여부

- 인입토출 관압계 작동 및 전송 이상 유무

- 전동밸브 동작상태 이상 유무 등

□ 수질분야

○ 정수장 수처리제 저장․투입시설 중점점검

- 수처리제 저장․보관시설, 이송배관, 접합부, 밸브 등 관련 설비의 부식․손상․균열 등으로 인한 누출․유출 가능 여부

○ 관련법규 준수 및 위기관리 매뉴얼 현황화 여부

- 화학물질관리법, 고압가스안전관리법, 산업안전보건법 등 관련 규정에 맞게 시설물을 관리하고 있는지 여부

- 수처리제 누출감지장치, 긴급 차단 밸브, 유출방지턱 등 누출 시 사고 확산 방지를 위한 긴급 차단 설비 설치 관리상태 여부 등

□ 기타분야

○ 비상연락망(유관기관 포함) 정비 여부

Ⅳ		행정 사항

○ 해빙기 대비 안전관리 추진

- 안전점검 시행 및 조치 결과 제출 : ‘21.3.18.(목)까지

○ 기타, 각종 사고 및 재해 발생시 본부 안전조사과에 통보

붙 임 : 1) 시설물 유형별 점검 착안사항 1부.

2) 해빙기 대비 안전점검표 1부.

3) 해빙기 안전관리 교육교재 1부.

4) 사고 보고서 작성 서식 1부.

끝.