문서번호	기전과-1505
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최대성		이건용	04/01 代김흥식
협조

2021년 도로기전시설물 유지보수(연간단가)

2차 작업지시 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4.

강서도로사업소

(기전과)

2021년 도로기전시설물 유지보수(연간단가)

2차 작업지시 계획 보고

우리사업소 관할 한강교량 및 도로기전시설물에 대한 현장조사 결과 불량개소 및 민원에 대한 사항을 조치하여 기전시설물 유지관리에 빈틈없이 하고자 함.

□ 현장확인

○ 구로역 지하차도 지하보도등 누전 정비가 필요함

○ 구로역 지하차도 고가하부등 LED등으로 교체가 필요함

○ 신도림 지하차도 관리실 형광등 불량 보수가 필요함

○ 노들길 지하차도 관리실 형광등 불량 보수가 필요함

○ 개봉 지하차도 집수정과 침사지 사이 그물막 제작 설치가 필요함(신설)

○ 오류횡단철도고가 점검구 조명 및 분전함 제작 설치가 필요함(신설)

○ 서부트럭터미널앞 지하차도 관리실 동력라인 설치가 필요함

○ 터널 및 지하차도 내구연한 및 고장난 비상등 교체가 필요함

○ 화곡터널 에어컨 분전반이 노후 및 누전이 되어 분전반 제작 설치가 필요함

○ 신정교 가로등 부점등 작업이 필요함

○ 관내 지하차도 집수정 투광기 불량 방습 LED등으로 교체가 필요함

○ 관내 가로등 표찰 탈색으로 구분하기 어려워 교체가 필요함

□ 조치계획

○ 구로역 지하차도 지하보도등 누전 정비(필요시 선로 작업)

○ 구로역 지하차도 고가하부등 LED등으로 교체

○ 신도림 지하차도 관리실 형광등 방습등(LED)으로 교체

○ 노들길 지하차도 관리실 형광등 방습등(LED)으로 교체

○ 개봉 지하차도 집수정과 침사지 사이 그물막 제작 설치작업(신설)

○ 오류횡단철도고가 점검구 조명 및 분전함 제작 설치작업	(신설)

○ 서부트럭터미널앞 지하차도 관리실 동력라인 설치작업

○ 터널 및 지하차도 내구연한 및 고장난 비상등 교체

○ 화곡터널 에어컨 분전반이 노후 및 누전이 되어 분전반 제작 설치

○ 신정교 가로등 부점등 작업(4개소)

○ 관내 지하차도 집수정 투광기 불량 방습 LED등으로 교체

(노들길, 서부, 오목, 오금, 구로역(신,구), 고척2 지하차도)

○ 관내 가로등 표찰 탈색으로 구분하기 어려워 제작 설치(서해안연결램프, 여의2교, 서울교, 국회앞, 노들길, 여의2, 개화, 공항, 외발산, 서부, 개봉, 신도림, 가마산, 구로, 구로역 지하차도)

□ 작업지시 및 작업방법

○ 구로역 지하차도 지하보도등 누전 정비(필요시 선로 작업)

○ 구로역 지하차도 고가하부등 LED등으로 교체

○ 신도림 지하차도 관리실 형광등 방습등(LED)으로 교체

○ 노들길 지하차도 관리실 형광등 방습등(LED)으로 교체

○ 개봉 지하차도 집수정과 침사지 사이 그물막 제작 설치작업(신설)

○ 오류횡단철도고가 점검구 조명 및 분전함 제작 설치작업	(신설)

○ 서부트럭터미널앞 지하차도 관리실 동력라인 설치작업

○ 터널 및 지하차도 내구연한 및 고장난 비상등 교체

○ 화곡터널 에어컨 분전반이 노후 및 누전이 되어 분전반 제작 설치

○ 신정교 가로등 부점등 작업(4개소)

○ 관내 지하차도 집수정 투광기 불량 방습 LED등으로 교체

(노들길, 서부, 오목, 오금, 구로역(신,구), 고척2 지하차도)

○ 관내 가로등 표찰 탈색으로 구분하기 어려워 제작 설치(서해안연결램프, 여의2교, 서울교, 국회앞, 노들길, 여의2, 개화, 공항, 외발산, 서부, 개봉, 신도림, 가마산, 구로, 구로역 지하차도)

○ 작업방법 : 우리사업소 도로기전시설물 일상유지보수(연간단가) 공사업체에 작업지시하여 작업시행

□ 행정사항

○ 도로기전시설물 일상유지보수(연간단가)에 작업지시

○ 2차 공사시행 및 완료일자 : 2020. 04. 05 ~ 05. 04.(30일)

붙임  작업지시서 1부.   끝.