4월 14일 작업일지 및 4월 15일 작업계획

문서번호	시설보수과-2783
결재일자	2021. 4. 15.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	04/15 김준섭

작 업 일 지

2021년 4월 14일 수요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
수출의다리고가	시설물 주변 불법현수막 제거(1)
	도림천로 방향 충격흡수시설 파손 보수예정 부착
철산교	수출의 다리 방향 2차로 균열, 소파, 침하 1*1(0.01)
대방지하차도	영등포 방향 박스 전 1차로 소파 0.2*0.3(0.01)
관악도림교	봉천로 방향 조인트 파손 0.3*0.3(0.01)
도림천1복개	서울대 방향 한남교 앞 조인트 소파, 침하 0.3*1(0.01)
	봉천로 방향 신림중학교 전 2차로 조인트 소파 0.1*0.4(0.01)
	신림중학교 앞 U턴 구간 2차로 소파, 침하 0.4*0.8, 0.3*0.6
	봉천로 방향 신림로 68 앞 2차로 조인트 소파 0.3*0.7(0.02)
구로교	시설물 하부 점검통로 주변 거미줄 제거

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3		7	8	2.2
누 계	69	203	52	543	698	201.95

※ 상온아스콘 잔량 399EA, 시선유도봉 잔량 24EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	69

*순찰노선 : 난곡터널→산복터널→호암1터널→호암2터널→호암길지하차도→도림천1복개→봉천천복개→상도터널→국사봉터널→대방천복개

작 업 계 획 서

2021년 4월 15일 목요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 동작지하차도, 사당천복개, 이수교, 반포교, 반포천1,2복개, 사평지하차도, 강남터미널고가, 잠수교남측지하보차도, 신사고가, 양재지하차도, 사방교, 주흥교고가 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3
누 계	70	206	52	543	698	201.95

※ 상온아스콘 잔량  399EA

※ 시선유도봉 잔량   24EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	70

*순찰노선 : 동작지하차도→사당천복개→이수교→반포교→반포천1,2복개→사평지하차도→강남터미널고가→잠수교남측지하보차도→신사고가→양재지하차도→사방교→주흥교고가

실무관 안전수칙 십계명 교육 : 강민수 외 3명

작업사진(4월 14일)

도림천1복개 포트홀 정비 전	정비 후

철산교 포트홀 정비 전	정비 중

수출의다리고가 불법현수막 정비 전	정비 후

끝.