	강북소방서
수신	북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 맨홀 정비(교체) 요청 11개소

1. 항상 소방재난업무에 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강북소방서에서 관리중인 지하식 소화전 맨홀에 대하여 다음과 같이 정비를 요청하오니 조속히 정비(교체)하여 주시고 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

〇 대    상

연번	관리번호	형식	주 소	요청내용	현재상태
1	2264	지하식	강북구 삼양로 173길 53 (강북구 우이동 158-2)	소화전 맨홀뚜껑으로 교체 및 상수도맨홀 황색둘레선 삭선	소화전 맨홀 뚜껑이 상수도 뚜껑로 되어 있고 바로 옆 상수도 맨홀이 소화전 뚜껑으로 되어있음
2	3549	지하식	강북구 솔매로 50가길 2 (강북구 미아동 128-5)	소화전 맨홀 뚜껑으로 교체	상수도 맨홀 뚜껑
3	1216	지하식	강북구 덕릉로 36길 22-6 (강북구 번동 442-6)	소화전 맨홀 뚜껑으로 교체	현재 구형 사각으로 되어 있어 잦은 민원 발생(구청요청사항)
4	1183	지하식	강북구 오현로25라길 12-2 (강북구 번동 148-73)	소화전 맨홀 뚜껑으로 교체	상수도 맨홀 뚜껑
5	1199	지하식	강북구 덕릉로 168-1 (강북구 번동 433-33)	소화전 맨홀 뚜껑으로 교체	상수도 맨홀 뚜껑
6	1221	지하식	강북구 덕릉로40길 59 (강북구 번동 434-24)	소화전 맨홀 뚜껑으로 교체	상수도 맨홀 뚜껑
7	1220	지상식	강북구 덕릉로40길 66 (강북구 번동 229-9)	소화전 맨홀 뚜껑으로 교체	상수도 맨홀 뚜껑
8	1363	지하식	강북구 한천로139가길14 (강북구 수유동 190-58)	맨홀틀 교체	맨홀틀 어긋남
9	1371	지하식	강북구 노해로8가길52 (강북구 수유동 222-19)	맨홀틀 교체	맨홀틀 어긋남
10	1324	지하식	강북구 도봉로 363 ( 강북구 수유동 174-14)	소화전 맨홀 뚜껑으로 교체	상수도 맨홀 뚜껑
11	1400	지하식	강북구 도봉로97길 70 (강북구 수유동 170-31)	소화전 맨홀 뚜껑으로 교체	상수도 맨홀 뚜껑

끝.

	강북소방서장
담당자	권영웅		대응총괄팀장	박태성		재난관리과장	04/30 이호영
협조자
시행	재난관리과-3248	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)