문서번호	안전조사과-4411
결재일자	2021. 5. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	안전조사과장	상수도사업본부부본부장
장기덕	김분숙	05/06 구아미
협 조
	급수설비과장		조임남
	주무관		이창희
	주무관		동세원
	주무관		신정민
	주무관		한현철

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

2021년 깨끗하고 안전한 아리수 신뢰를 위한

공원 내 음수대 위생관리 실태 점검계획

2021. 5.

상수도사업본부

안전조사과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2021년 깨끗하고 안전한 아리수 신뢰를 위한

공원 내 음수대 위생관리 실태 점검계획

기온 상승으로 인해 시민들이 많이 이용하는 한강 등 시민공원 내 에

설치된 음수대 위생관리 실태를 확인하여 시민 불편사항을 사전 예방 하고자 함.

※ 2021년 조사․점검 종합계획(안전조사과-1624, ’21.2.10.)

□ 추진 배경

○ 공원 음수대는 수질관리 및 관리실명제 표지판을 관리 기관에서 부착

토록 되어 있으나, 일부 음수대는 부착표가 없는 상황이며,

○ 또한, 기온 상승으로 인한 시민고객 이용 증가가 예상되어 선제적 대응의 일환으로 사전 위생 관리 실태를 점검하고 그 결과를 유지관리 기관에  통보 필요

※ 2019년 음수대 관리 철저 요청(수질검사 등) : 환경수자원위원회(3월, 11월)

□「음수대 유지관리」현황(시설․위생분야)

○ 관리주체 : 음수대가 설치되어 있는 공원 등 관리부서에서 유지관리

[서울시 아리수 음수대 설치 및 관리에 관한 조례]

제9조(관리) ① 음수대의 청소 등 위생관리 및 고장 등 유지관리에 대한 조치는 음수대가 설치되어 있는 기관에서 하여야 한다.

○ 수질검사 : 분기마다 아리수 음수대 수질검사 실시

- 수도사업소(음수대 수질결과) → 본부 및 관리기관 통보(해당 자치구 등)

□ 점검 개요

○ 점검일시 : 2021. 5. 10. ~ 5. 21.

○ 점 검 자 : 안전조사과장 외 9명

○ 점검내용

- 공원 내 음수대 시설물 관리실태, 사용시 불편사항, 청소상태 등 주변

청결상태, 위해요인 등

□ 점검 대상 : 87개 공원(10%) 149개소

○ 수도사업소별 : 8개소(공원 10~11개소)

- 사업소별 공원 내 음수대 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
공 원	887	110	135	137	107	74	151	67	106
음수대	1,493	177	222	245	144	130	224	174	177

※ 소규모 공원 보다는 많은 시민고객이 이용하는 위치의 공원으로 선정

□ 중점 점검내용

○ 이용 불편사항(수도꼭지파손, 출수불량 등)에 대한 여부

○ 음수대 주변 청소․환경 불량 등 미관저해 사항 등 여부

○ 수돗물 수질검사 결과표 부착여부

- 디자인, 수질검사 항목 등 표준화 여부

- 관리 점검표 훼손 등 미관저해 여부 등

○ 음수대 관리자 연락처 여부 등

○ 음수대 인입관 및 부속자재 등에 대한 적합여부

- 수도꼭지 연결부 및 엘보 등 자재의 재질(아연도, 동관, 스테인레스 등)

□ 점검방법 및 조치사항

○ 음수대 관리 기관별 표본조사

- 한강사업본부, 녹지관리사업소, 서울대공원, 시설관리공단, 자치구

○ 시민고객 안전 위해요소 및 이용불편사항 등에 대한 전반적인 점검

※ 필요 시 해당 사업소 협조 요청(수질검사 결과 참조)

□ 행정사항

○ 점검결과에 따른 문제점, 개선방안 등 조치가 필요한 사항에 대해서는

공원음수대 관리기관(한강사업본부, 녹지관리사업소, 서울대공원, 자치구 등)에

개선 요청.  끝.