문서번호	도로보수과-3466
결재일자	2021. 5. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이장환		이수범	05/11 장상규
협 조

우기 대비 도로사면 안전점검 추진계획

2021. 5

성동도로사업소

도로보수과

2021년 우기 대비

도로사면(옹벽) 안전점검 추진계획

2021년 여름철 우기 대비 도로사면(옹벽) 일제 안전점검을 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

▢ 추진근거

○ 도로관리과-7075호(2021.5.3.)

- 2021년 우기 대비 도로사면 안전점검 추진계획 통보

▢ 2021년 우기 대비 도로사면(옹벽) 일제점검 추진 세부계획

○ 일제(안전)점검 대상 시설물

구 분	점 검 시 설	비 고
도로시설물 (도로옹벽)	도로옹벽 12개소

○ 점검반 편성 : 부서직원, (도로보수과)기동반, 부속시설물 유지보수업체 활용

구 역	부서점검반(직원)	도로보수과기동반	업 체	비 고
동대문구, 성동구	하승환, 최우람, 이장환	도로보수1반 (이동훈등 4명)	2021년 교통 및 도로부속 시설물유지 보수업체 (연간단가)	도로부속시설물
중랑구, 광진구	김영봉, 김종민, 구준서	도로보수2반 (이동영등 4명)

○ 추진기간 : 2021. 5. 10. ∼ 5. 31.

- 우기대비 도로사면 안전점검 실시  : 5. 10. ∼ 5. 31.

- 안전점검결과 지적사항 조치계획 보고 : 6. 1. ∼ 6. 7.

○ 점검방법 : 도로사면(옹벽) 전수조사

- 시설물에 대한 육안조사

- 도로시설물 점검사항(별첨)에 의거 안전점검

- 육안점검으로 판단이 어려운 경우 : 전문가 합동점검(필요시)

○ 주요점검사항

구 분	점 검 사 항	비 고
도로시설물 (도로옹벽)	- 지반침하, 전도 등 해빙기 동결융해 취약사항 - 시설물접합부 및 옹벽 표면상태 - 배수시설 및 도색상태 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등	안전점검표작성(별첨)

○ 점검중 지적사항 조치방법

- 경미한 경우 : 현장확인 즉시 통보하여 신속히 조치(기동반, 유지보수 연간단가 업체)

※ 자치구 담당, 기동반, 유지보수업체 현장순찰시 계속 시행중

- 보수·보강 규모가 별도 예산(인력·자재·장비 필요시)이 필요한 경우

· 1차(소·중규모) : 노후·불량 시설물 현황보고후 유지보수업체(연간단가) 작업지시

· 2차(대규모) : 도로관리과 예산요청 후 보수·보강 실시

▢ 기타 및 행정사항

○ 상기내용과 같이 우기 대비 도로사면(옹벽)에 대한 안전점검을 시행하여 안전한 도로 환경을 조성하고자 하며,

○ 현장순찰, 점검중 적출사항 조치는 우리사업소 도로보수과 기동반을 우선적으로 활용하여 보수조치하고, 별도 장비 및 인력이 필요한 경우 우리사업소와 계약된(2021.2.10.) 「2021년 교통 및 도로부속시설물 유지보수공사(연간단가)」에  작업지시하여 시행, 추후 정산에 반영하고자 함.

○ 행정사항

- 우기 대비 도로사면(옹벽) 안전점검 및 조치(계획) 결과보고 : ‘21. 6. 7.

붙 임 : 1. 안전점검 및 정비요청 공문 1부.

2. 관내 도로사면(옹벽) 주요현황 1부.

3. 도로사면 안전점검표(양식) 1부.  끝.