문서번호	생산관리과-6132
결재일자	2021. 6. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
라승보		신근호	06/16 서대훈
협조

『2021년도 5월』

정수센터 유효율 현황 보고

2021. 6.

생  산  부

(생산관리과)

『2021년 5월』정수센터 유효율 현황 보고

효율적인 정수센터 운영을 위한 유효율 관리 현황 보고임.

※ 유효율 = 생산량(배수지 공급량) / 취수량

현     황

Ⅰ

시설 현황

(천㎥/일)

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
고도시설용량	3,570	250	450	600	450	1,100	720
표준시설용량	4,800	400	500	700	600	1,600	1,000
(’19년도)일평균 생산량	3,170	206	368	441	442	1,019	694

유효율 현황

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 (1~5월)
유효율(%)	98.71	98.58	98.45	98.30	98.00	97.03
전년대비 증․감	▵0.02	▵0.12	▵0.13	▵0.15	▵0.30	▵1.35

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
2016년	98.71	98.32	96.72	99.34	98.36	98.83	99.63
2017년	98.58	97.77	97.68	98.16	98.38	98.61	99.48
2018년	98.45	98.11	97.59	98.37	98.80	98.17	99.34
2019년	98.30	97.94	97.67	98.51	98.48	97.76	99.31
2020년	98.00	97.97	98.20	98.49	98.47	96.77	99.11
2021년 (1~5월)	97.03	98.07	97.92	99.22	98.37	93.87	98.70

2021년도 5월 유효율 현황 및 분석

Ⅱ

유효율 현황(2021년도 5월)

구 분		총 괄	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
’21년 목표 유효율		98.38	98.00	98.20	98.49	98.59	97.77	99.27
’21년 4월 유효율		96.36	97.67	96.77	98.33	98.23	92.93	98.56
’20년 5월 유효율		98.35	98.09	98.24	98.51	98.38	97.80	99.17
’21년 1~5월 유효율		97.03	98.07	97.92	99.22	98.37	93.87	98.70
’21년 5월	유효율(%)	96.64	97.97	98.31	98.48	98.56	93.25	98.01
	취수량 (일평균,천톤)	3,145	226	380	402	430	1,020	687
	생산량 (일평균,천톤)	3,039	221	374	396	424	951	673
목표대비(%)		△1.74	△0.03	0.11	△0.01	△0.03	△4.52	△1.26
전월대비(%)		0.28	0.30	1.54	0.14	0.33	0.32	△0.55
전년대비(%)		△1.72	△0.12	0.07	△0.04	0.18	△4.54	△1.16
금년 1~5월 대비(%)		△0.39	△0.10	0.39	△0.75	0.19	△0.61	△0.69

※ ’21년도 목표 유효율 : ’18년도와 ’19년도 유효율 평균치 기준

(전월 대비) 유효율 분석

***************************************************

*****************************

****************************************************************

**************************************************************************************

*************************************

***********************************************

**********************************************

원수구입비 지출 현황

Ⅲ

원수구입비 지출 현황(2021년도 4월 현재)

(천톤, 백만원)

구 분		총 괄	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
총 괄	총취수량 (기득물량)	367,870 (120,164)	26,618	45,074 (31,365)	47,619 (36,479)	52,897 (24,000)	113,294 (28,320)	82,368
	원수비	17,774	6,123	722	587	1,523	4,478	4,341
1월	총취수량 (기득물량)	91,150 (29,730)	6,875	11,012 (7,976)	11,773 (9,110)	13,163 (5,800)	27,845 (6,844)	20,482
	원수비	4,456	1,581	160	140	388	1,107	1,080
2월	총취수량 (기득물량)	84,795 (28,237)	6,084	10,271 (7,711)	10,925 (8,318)	12,341 (5,600)	25,949 (6,608)	19,225
	원수비	4,031	1,372	135	137	355	1,019	1,013
3월	총취수량 (기득물량)	99,631 (33,076)	6,878	12,450 (8,799)	12,950 (9,889)	14,459 (6,600)	30,643 (7,788)	22,251
	원수비	4,727	1,582	192	161	414	1,205	1,173
4월	총취수량 (기득물량)	92,293 (29,121)	6,782	11,340 (6,879)	11,971 (9,162)	12,933 (6,000)	28,858 (7,080)	20,409
	원수비	4,523	1,551	235	148	365	1,148	1,076

※ 원수비 단가 : 팔당댐 공급(233.7원/톤), 한강취수(52.7원/톤)

붙임 : (정수센터) 2021년도 5월 유효율 현황 각 1부. 끝.