문서번호	수도자재관리센터-15564
결재일자	2021. 8. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		최성진	08/25 정임근
협조	주무관		안병억
	주무관		성무랑

2021년 제3회

수도계량기 하자검사 결과보고

2021. 08

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

2021년 제3회

수도계량기 하자검사 결과보고

수용가에 설치한 수도계량기 중 하자보증기한 내에 고장으로 철거 반납된 계량기에 대한 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 검사 개요

○ 추진근거 : 2021년도 제3회 수도계량기 하자심사위원회 개최 계획

○ 검사기간 : 2021.08.09.∼ 08.20.

○ 검사대상 : 하자보증기간 이내 철거반납 수도계량기

- 2021.4.1.부터 6.30.까지 철거반납 수도계량기(총 510개)

▶ 대형(17개) : Ø80×9개, Ø100×5개, Ø150×1개, Ø200×1개, Ø250×1개

▶ 소형(493개) : 일반 380개, 디지털 16개, 동파안전 26개, 폴리캐톤 71개

○ 검사방법 : 내압 오차 카운터 및 육안 누수검사 실시

- 1차 검사 : 성능검사(기차검사, 내압검사, 외관검사 등)

- 2차 검사 : 분해검사(성능검사 불합격품 분해검사)

○ 검 사 자 : 공업7급 안병억외 2명 및 납품업체 입회

□ 1차 성능검사 결과

○ 대형 수도계량기 : 17개

연번	회사명	성능검사 결과				비고
		구경	검사량	합격	불합격
1	******	80~100mm	*	*	*
2	*****	80~200mm	*	*	*	***
3	*****	80~250mm	*	*	*	***
합 계			**	*	**	*

○ 소형 수도계량기 : 493개

연번	회사명	성능검사 결과				비고
		구경	검사량	합 격	불합격
1	******	15~50mm	***	**	**
2	*****	15~50mm	**	**	**
3	****	15~50mm	**	**	**
4	*****	동파15mm	*	*	*
		전자15~50	**	*	**
5	******	15~25mm	**	*	*
		동파15mm	**	*	*
		폴리케톤15mm	**	**	**
6	****	15~25mm	**	**	*
7	*****	15~50mm	**	**	*
		동파15mm	*	*	*
8	*****	15~25mm	**	**	*
9	****	15~40mm	**	**	*
10	*****	15~50mm	**	**	*
11	*****	20~25mm	*	*	*
합 계			***	***	***

□ 향후 계획

○ 수도계량기 불합격품 분해검사 실시(8월)

○ 수도계량기 하자심사 위원회 개최(9월)

붙임 : 1. 대형 수도계량기 회사별 하자검사 내용 1부.

2. 소형 수도계량기 회사별 하자검사 내용 1부.  끝.