2014년도 운현궁 보수 범위
(※ 번호는 첨부 사진첩 보수위치)

■ 금회 보수 가능 범위

1. 수직사(내) : 흰개미가 건물 곳곳을 갉아 먹음

(외) : 흰개미가 건물 곳곳을 갉아 먹음

2. 노락당 북행각 : 흰개미가 중방 목재를 갉아 먹음

3. 노락당 쪽문 : 문 우측의 목재가 떨어져 나감

4. 이로당 쪽문 : 문 아래쪽 중앙이 갈라짐

6. 노안당 정문 좌측 : 문 상단의 목재가 갈라짐     (박공)

7. 노안당 정문 안쪽 우측 : 목재가 갈라짐          (박공)

15. 이로당 작은문 안쪽 좌측: 목재 기단부 부식     (신방목)

16. 이로당 작은문 바깥쪽 우측: 목재 기단부 부식   (신방목)

20. 운현궁 정문 우측 : 나무가 갈라지고 부식됨     (박공)

■ 금회 보수 불가 범위

5. 노안당 입구 굴뚝 : 기와가 떨어지려고 함

8. 노안당 협문 : 가옥 상단의 목재가 갈라짐

9. 노안당 행랑 굴뚝 : 기와가 떨어지려고 함

10. 노락당 정문 : 기와가 떨어지려고 함

11. 노안당 차양 : 목재가 부식되고 갈라짐

12. 느티나무 둘레석 : 접합부가 갈라짐

13. 회랑 밖 큰길가 외담 : 목재가 부식되고 갈라짐

14. 유물전시관 와구토 : 기와가 떨어지려고 함

17. 북행각 뒷마당 계단 : 맨 밑부분이 갈라짐

18. 이로당 차양: 목재가 부식되고 갈라짐

19. 이로당 꽃담 수키와 : 기와가 떨어지려고 함

보수상세 범위 및 공사예정금액

1. 총 공사예정금액 : 177,000,000원

2. 보수위치별 공사예정금액

연번	위 치	예정금액 (천원)	보 수 내 용	비고
1	수직사	75,000	- 기둥 동바리 : 10ea - 중인방 교체 : 2ea - 하인방 교체 : 16ea - 귀틀 교체 : 1ea - 대청마루 교체 : 1ea - 용지판 교체 : 22ea - 화방벽 : 11개소 해체 후 재설치 - 지붕 : 부분해체, 동판 설치 후 기와 재설치	순공사비
2	노락당	19,300	- 기둥 동바리 : 4ea - 중인방 교체 : 1ea - 하인방 교체 : 3ea - 창호 교체 : 1ea - 문선 교체 :1ea - 용지판 교체 : 4ea - 화방벽 : 1개소 해체 후 재설치 - 쪽문 : 문선, 문틀 교체
3	노안당	4,900	- 정문 박공판 교체 : 2ea
4	이로당	6,700	- 쪽문 갈라짐 부분 목재 보수 - 작은문 신방목 교체 : 2ea
5	정문	2,700	- 정면우측 박공판 교체 : 1ea
6	담장	18,000	- 보수와 관련된 부분 3개소 1.5m씩 해체 후 재설치
소 계			126,600 천원	공통가설비 등 포함
제경비 등(40%)			50,400 천원
합 계			177,000 천원