서울특별시 공고 제2021- 000호

’22년 스마트 물순환도시 조성사업 공모

서울특별시는 현재 수립 중인 ‘2040 물순환 회복 기본계획’ 추진 전략에 따라 기존 물순환 회복 사업에서 통합형 물순환 시범사업으로 전환하여 「스마트 물순환도시 조성사업」을 추진합니다. 스마트 물순환 조성사업을 아래와 같이 공모하오니 많은 참여 바랍니다.

2021. 9. 00.

서울특별시장

□ 사업개요

○ 추진배경

- ‘2040 물순환 회복 기본계획’ (’21년 9월 수립) 추진전략에 부합하는 통합형 물순환 사업으로 전환 필요

- 빗물 관리, 이용뿐만 아니라 유출지하수, 중수 등 다양한 도시 물자원 통합 관리·활용

- 물순환 회복 및 물환경 보전 효과 제고를 위해 물순환 시설의 다양화 및 집약화 필요

- 물순환 정책에 대한 시민 체감도를 높이기 위해 사업효과 홍보 강화 필요

○ 사업내용

- 개    념 : 지역 특성을 고려한 다양한 도시 물자원(빗물, 유출지하수, 중수도 등)의 통합활용 시설과 IT를 융합한 통합관리형 물순환 회복사업

- 사업규모 : 스마트 물순환도시 조성 1개소

- 지원규모 : 30억원(설계비 3억원, 공사비 27억원)

- 사업기간 : 2022.2. ~ 2023.11.(’22년 설계 시행/ ’23년 공사 실시)

- 공모참여 필수요건

· 불투수율이 70% 이상인 소구역

⇒ 단, 불투수율 60%이상인 지역 공모가능(점수차등 배분)

※ 「2040 물순환 회복 기본계획」(’21.9. 수립) 기준 1,450개 소구역

· 유출지하수를 활용한 친수공간 조성, 시민제공 및 공공용수 공급 등

· IT를 접목하여 사업효과 모니터링, 디지털전광판을 통해 시민홍보

예) 디지털전광판 송출내용 : 물공급기 수질·수량, 물 절약량, 하수처리비용 절감액, 온도 및 미세먼지 저감효과 등

· 침투, 배수, 수질정화, 경관 등 복합기능의 다양한 빗물관리시설을 집약적으로 설치

예) 침투형 빗물받이(일반형, 선형), LID형 플랜터, 식생형 빗물관리시설(빗물정원) 등

- 가점요건

· 중수도·하수재처리수를 활용한 친수공간 조성, 시민 제공 및 공공용수 공급 등

□ 접수안내

○ 접수기간 : 2021.9.8.(수) ~ 2021.11.30.(화)

○ 응모자격 : 구청장(사업시행 주관부서) 및 주민단체

○ 접수방법 : 전자문서 접수

- 소정의 양식에 의거 자치구 사업시행 부서와 주민이 협업하여 서울시에 제출

○ 제출서류 : 사업신청서 , 사업제안서(ppt) , 운영 및 유지관리계획서

□ 심사 및 선정

○ 심 사 일 : 2021.12.15.(수) (안)

○ 심사방법 : 서류 및 현장 평가, 선정위원회 구성하여 평가항목에 따라 심사

- 신청 기관별 10분 이내로 사업제안서 설명하고, 5분간 질의응답

※ 코로나19상황에 따라 온라인으로 변경 가능

○ 심사기준 : 붙임

- 사업의 필요성, 실현성, 창의성, 현실성 등 평가항목에 따라 심사

※ 서류 및 현장평가(30점), 심사위원 평가(70점), 가점(10점)을 합산하여 최고점 1개소 선정

○ 제외기준

- 공모참여 필수요건을 갖추지 못한 경우

○ 선정 최종발표 : 2021. 12.17.(금) 발표 (안)

- 개별통지 및 서울시 홈페이지 공개

□ 기타사항

○ 제출된 서류의 기재 내용이 사실과 다를 경우 선정 취소

○ 접수된 서류는 미반환 원칙

○ 문의사항은 서울특별시 물순환안전국 물순환정책과 스마트 물순환도시 조성 사업 담당자(하록, ☎2133-3773)에게 문a의

○ 본 공고는 사정에 의하여 변경될 수 있으며, 변경된 사항은 7일 전까지 변경 공고

붙  임 : 스마트물순환도시 대상지 선정 평가항목 1부.

’22년 스마트 물순환도시 선정심사 평가표

□ 사 업 명 : ’22년 스마트 물순환도시 조성사업

○ 서류 및 현장확인 평가표                      (자치구명 :      )

구분	평가 내용	평가 기준	평가점수						배점(30점)
계									30
물순환 회복 효과성	(불투수율) 대상지의 평균 불투수율 (서류 평가)	소구역 불투수율이 높을수록 상위 평가 (소구역이 2개이상인 경우는 면적대비 가중 평균 고려)	90% 이상 (10)	80% 이상 90% 미만 (8)		70% 이상 80% 미만 (6)		60% 이상 70% 미만 (3)	10
유출지하수 활용	(유출지하수 활용) 일일 활용할 수 있는 유출지하수량 (서류 평가)	유출지하수 일일 활용량이 높을수록 상위 평가 (100㎥/일 미만 0점)	300㎥/일 이상 (10)		200㎥/일 이상 300㎥/일 미만 (7)		100㎥/일 이상 200㎥/일 미만 (4)		10
현장평가	(공무원, 전문가 합동평가)	계획의 현장 적용성	상 (10)		중 (7)		하 (4)		10

※ 서류 및 현장확인 평가

평가자          직급           성 명  _____________ (인)

구분	세부내용	평가점수							배점(70점) 가점(10점)
계									70 (10)	70 (10)
물순환 회복 효과성	(사업취지) 통합 물순환 사업 취지에 부합하는 계획을 수립하였는가?	수 (10)	우 (9)		미 (8)	양 (7)		가 (6)	10	30
	(물순환시설의 다양성) 복합 기능의 다양한 물순환시설을 설치하였는가?	수 (10)	우 (9)		미 (8)	양 (7)		가 (6)	10
	(비점오염원의 관리) 도로, 주차장 발생 오염원은 비점오염원의 정화 기능이 있는 시설(식생형시설 등)로 제대로 유입되는가?	수 (10)	우 (9)		미 (8)	양 (7)		가 (6)	10
시민 체감	(사업대상지) 설치 위치는 유동 인구수와 주동선 등을 고려할 때 적절한가?	수 (10)	우 (9)		미 (8)	양 (7)		가 (6)	10	30
	(ICT 활용) 정보통신기술(IoT, 스마트폰 APP, 디지털 전광판 등)을 활용한 효율적인 시설 관리, 홍보, 사업효과 모니터링 계획이 적정한가?	수 (20)	우 (18)		미 (16)	양 (14)		가 (12)	20
운영 및 유지관리 계획	(시민참여) 사업완료 이후 시설물 운영 및 유지관리 계획은 수립되어 있는가? 시민참여 방안은 적정한가?	수 (10)	우 (9)		미 (8)	양 (7)		가 (6)	10	10
(가점항목)	(대체수자원 활용) 중수도, 하수재처리수 등의 효율적 활용 계획이 있는가? (미활용 0점)	상		중			하		10	10
		10		8			6

○ 심사위원 평가표                               (자치구명 :      )

※ 심사위원 제안서 평가

평가위원        성 명  _____________ (인)

[평가 참고자료]

① 서류 및 현장확인 평가점수는 불투수율, 유출지하수 활용 부분은 서류확인으로 실시하고, 현장확인 점수는 공무원과 전문가 합동평가 점수로 한다.

② 심사위원 평가점수는 평가항목별 등급을 5등급(수 10%, 우 20%, 미 40%, 양 20%, 가 10%)으로 구분하여 평가하며, 항목별 배점에 따라 등급점수를 부여함

등급	수	우	미	양	가
점수(%)	100	90	80	70	60

부서수 등급	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
수	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
우	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
미	-	1	1	2	2	3	3	3	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	9	9	9	10	10
양	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
가	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

③ 신청 자치단체수별 배분표(정성적 평가)(상대평가)

④ 최종평가 점수는 ‘서류 및 현장확인 평가’+‘심사위원 평균 점수’로 하고 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 산정함. 1위 동점자가 다수인 경우는 심사위원 평가표 중 1. 물순환회복 효과성, 2. 시민체감, 3. 운영 및 유지관리계획, 4. 가점항목 순으로 높은 점수를 받은 대상지를 선정.