문서번호	전략연구과-8001
결재일자	2021. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	전략연구과장	미래전략연구센터장
이호원	김효일	11/10 차동훈

2021년 대한환경공학회

국내학술대회 참가 결과 보고

2021. 11.

서울물연구원

(전략연구과)

2021년 대한환경공학회 국내학술대회 참가 결과 보고

최신 기술 동향 파악 및 논문발표를 위해 2021년 대한환경공학회 국내 학술대회에 참가하고 결과를 보고드림

1		학술대회 개요

□ 명    칭 : 2021년 대한환경공학회 국내학술대회

□ 기    간 : 2021.11. 3.(수) ~ 11. 5.(금)

□ 장    소 : 제주 신화월드

□ 주요 프로그램

❍ 통합물관리 모델링 및 지능화 기술

❍ 물환경 분야의 수처리 기술, 환경분석 기술 등

❍ 위해성 평가 및 독성저감기술

❍ 환경정책 및 교육 등

2		참가 개요

□ 기    간 : 2021.11. 3.(수) ~ 11. 5.(금)

□ 참 가 자 : 이호원

□ 참가방법 : 포스터 발표(온라인 참여)

□ 발표논문 1

*******************************************************

***********************

********************

***************************

******************************************

*******************************************************************************************************************

□ 발표논문 2

*************************************************

***********************

********************

***********************************

**************************************

*****************************************************

3		학회 주요 발표내용

□ 서울시 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위한 시행계획
(서울기술연구원, 하림)

❍ 환경부 고시 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(2018.6.12.)」에 따라 국가와 지방자치단체는 물관리기술의 발전과 물산업 진흥에 필요한 계획을 수립하여야 함

<물산업진흥 시행계획 수립을 위한 추진방향>

❍ 서울시 물산업진흥 전략별 시행사업(안)

❍ 현재 서울기술연구원에서 물관리기술 발전 및 물산업진흥 5개년 시행계획 학술용역(2021. 3.10. ~ 12. 4.)을 수행하고 있음

□ 환경데이터를 활용한 수질의 시공간적 경향 분석
(서울시립대학교, 박신범)

❍ 낙동강 유역 수질 측정 122지점에 대하여 고도별 분류(상류 25지점, 중·상류 27지점, 중·하류 34지점, 하류 36지점)하고 8항목(pH, DO, BOD, COD, TP, TN, SS, Chl-a, TOC)에 월별 농도 분석하였음

❍ 수질자료는 물환경정보시스템(1997.1.~2021.4.) 자료를 활용하였으며, 고도 자료는 수지고도모델(DEM, Digital Elevation Model)과 ArcGIS Pro 프로그램을 사용하였음

❍ 고도·계절별 수질 항목 농도의 Boxplot(평균, 1·3사분위수) 분석 결과 BOD, COD, SS, TP, Chl-a, TOC는 고도에 따라 농도 차이가 있으며, DO와 TN 농도는 계절 경향성이 있음

□ 인공신경망 모델기반 정수처리 자동제어 시스템 개발 연구
(한국건설기술연구원, 연승재)

❍ A시 정수처리장 파일럿플랜트에서 수집된 수질(온도, 탁도, pH, 응집제주입량, 알칼리도) 및 운영정보(유량, 혼화/응집기 구동, 역세척주기)를 인공신경망 모델을 이용하여 자동제어 방법을 제시하고자 하였음

❍ 혼화/응집 공정에 대해 1년 단위의 정보를 활용하여 모델을 구동한 결과와 실제 운전 정보를 비교한 결과 결정계수는 0.7로 높게 나타났음

❍ 모래여과 공정은 자연평형 공정을 통한 제어가 일반적이기 때문에 설비의 운영은 수위의 변화에 보다 연관성이 높은 것으로 확인되었음

❍ 위의 연구는 한국환경산업기술원 상하수도 혁신 기술개발사업의 지원을 받아 연구를 수행하고 있음

붙임 : 2021년 대한환경공학회 국내학술대회 프로그램집 1부.  끝.