문서번호	요금과-18942
결재일자	2021. 11. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	강동수도사업소장
박임숙		代김덕기	11/22 김명용
협 조
	시설관리과장			이규희
	급수운영과장			김종원

아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다

2021년 9월 유수율 및 조정량 분석

2021. 11.

강동수도사업소

(요금과)

´21년 9월 유수율 및 조정량 분석

Ⅰ		유수율 현황

□ `21년 유수율 목표 : 97.10%

□ `21년 9월 유수율 실적(누계) : 97.57%

❍ 당월 유수율 : 100.72% (전년대비 3.30% 증가)

(단위 : 천㎥, %)

구 분		누 계 (1~9월)			당 월 (9월)
		2021년	2020년	증·감	2021년	2020년	증·감
유수율 목표		97.10	97.80	-0.7
총 계	공급량	100,856	100,443	413	11,112	11,308	-196
	조정량	98,406	97,619	787	11,192	11,017	175
	유수율	97.57	97.19	0.38	100.72 (잠정)	97.42	3.3
사업소 자 체 (위례감일 시계외 검침분 포함)	공급량	88,224	90,581	-2,357	9,693	9,997	-304
	조정량	85,562	87,275	-1,713	9,747	9,716	31
	유수율	96.98	96.35	0.63	100.56	97.19	3.37
시계외 (미사/ 하남위례)	공급량	12,632	9,862	2,770	1,419	1,311	108
	조정량	12,844	10,344	2,500	1,445	1,301	144
※ 2018.7월부터 미사신도시 시계외 공급 및 조정함 2020.5.20.부터 위례 시계외(하남위례-KD12 유출량) 공급 및 조정함 ⇒ 2020년 5월까지 자체사업소 공급량 포함됨, ’20.5.20.이후부터 위례시계외 구별 : ’21.9월 공급량 295,413㎥ ※ 2021년 사업소 자체(공급량/조정량)에 위례감일지구 시계외는 포함(’21. 9월 위례감일지구 시계외 검침분 : 45,183㎥)

□ 전년동기 대비 월별 유수율 추이

(단위 : 천㎥, %)

년도	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021년	공급량	100,856	11,046	9,874	11,196	11,003	11,280	11,346	12,155	11,844	11,112
	조정량	98,406	10,383	10,118	10,388	10,715	11,239	11,343	11,739	11,289	11,192
	유수율	97.57	93.99	102.47	92.78	97.38	99.64	99.97	96.58	95.31	100.72
2020년	공급량	100,443	10,542	9,999	10,815	10,595	11,448	11,734	11,977	12,025	11,308
	조정량	97,619	10,138	10,080	10,404	10,472	11,491	11,196	11,679	11,142	11,017
	유수율	97.19	96.16	100.81	96.20	98.85	100.38	95.41	97.51	92.66	97.42
증·감	공급량	413	504	-125	381	408	-168	-388	178	-181	-196
	조정량	787	245	38	-16	243	-252	147	60	147	175
	유수율	0.38	-2.17	1.66	-3.42	-1.47	-0.74	4.56	-0.93	2.65	3.3

※ 전년동기 대비 공급량·조정량 증감표

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		계	강 동 구		송 파 구					시계외 (미사 신도시/위례)
			소 계	길 동	소 계	광암 1	광암 2	광암 3	광암 4
누 계 (1~9월)	공급량	100,856	29,779	29,779	58,445	13,876	17,643	21,457	5,469	12,632
	조정량	98,406	28,254	28,254	57,308	13,377	16,226	21,618	6,087	12,844
	유수율	97.57	94.88	94.88	98.06	96.40	91.97	100.75	111.31	101.68
당 월 (9월)	공급량	11,112	3,280	3,280	6,413	1,678	1,893	2,194	648	1,419
	조정량	11,192	3,325	3,325	6,422	1,408	2,270	2,109	635	1,445
	유수율	100.72	101.41	101.41	100.13	83.94	119.87	96.12	97.94	101.80
공급량 관리부서			시설관리과 (한호진)		급수 운영과	(김희철)	(최박)	(송정호)	(이덕규)

□ 당월 유수율 분석

❍ 유수율 : 100.72% (전년대비 3.30% 증가)

- `21.9월(11월 납기) 공급량은 11,112천㎥으로 전년대비 1.73%(196천㎥) 감소하고, 조정량은 11,192천㎥으로 1.59%(175천㎥) 증가되어 유수율은 3.30% 증가함

❍ 공급량 : 11,112천㎥ (전년대비 196천㎥, 1.73% 감소)

- 서울시 공급량은 전년대비 2.43%(2,297천㎥) 감소함

- 시계외(미사/하남위례) 공급량은 급수인구 증가로 증가하였으나 관내 공급량은 감소하여 전체적으로 감소함

❍ 조정량 : 11,192천㎥ (전년대비 175천㎥, 1.59% 증가)

- 최근 3년간 조정량은 꾸준히 증가하고 있음

- 욕탕용을 제외한 3개 업종의 조정량이 모두 전년대비 증가하였음

- 강동구 고덕 강일지구 신축아파트 입주로 가정용 조정량은 전년대비 0.07% 증가

- 신축 아파트내 상업시설 및 신규 오피스텔 입주로 일반용 조정량 및 수전수 증가하였으며, 코로나19로 급감했던 공공용 조정량도 학교의 출석일수 증가 등으로 전년대비 급증함

- 욕탕용의 조정량은 지속적인 영업부진 및 휴업으로 큰폭 감소

: 가정용 0.07% 증가, 공공용 3.74% 증가, 일반용 2.42% 증가, 욕탕용 17.59% 감소

[참고] 수도사업소별 전년대비 공급량 및 조정량 증감 비교

(단위 : 천㎥, %)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’21년 9월 (잠정)	공급량	89,745	10,666	9,884	12,277	9,242	12,530	13,771	10,263	11,112
	조정량	88,362	9,830	10,618	11,749	9,068	12,048	13,733	10,124	11,192
	유수율	98.46	92.16	107.42	95.70	98.12	96.16	99.72	98.64	100.72
’20년 9월 (확정)	공급량	94,444	11,225	10,012	14,805	9,457	12,992	14,109	10,536	11,308
	조정량	90,603	9,819	10,553	14,256	9,105	11,973	13,628	10,252	11,017
	유수율	95.93	87.47	105.40	96.29	96.28	92.16	96.59	97.30	97.42
전년 대비 증․감	공급량 (증감율)	-4,699 (-4.98)	-559 (-4.98)	-128 (-1.28)	-2,528 (-17.08)	-215 (-2.27)	-462 (-3.56)	-338 (-2.40)	-273 (-2.59)	-196 (-1.73)
	조정량 (증감율)	-2,241 (-2.47)	11 (0.11)	65 (0.62)	-2,507 (-17.59)	-37 (-0.41)	75 (0.63)	105 (0.77)	-128 (-1.25)	175 (1.59)
	유수율	2.53	4.69	2.02	-0.59	1.84	4.00	3.13	1.34	3.30

※ `21년 9월 타사업소(중부외 6) 시계외 미반영

Ⅱ		조정량 분석

1.	조정량 현황

□ 업종별 전년대비 조정량 증감(잠정, 시계외 비포함)

(단위 : 건, 천㎥)

구 분	’21. 11월 납기		’20. 11월 납기		증 감
	건 수	조정량	건 수	조정량	건 수	조정량
계	109,486	9,702	108,251	9,648	1,235	54
가 정 용	96,075	7,212	95,117	7,207	958	5
공 공 용	690	638	684	615	6	23
일 반 용	12,665	1,777	12,390	1,735	275	42
욕 탕 용	56	75	60	91	-4	-16

□ 중블록별 전년대비 조정량 증감(잠정, 시계외 비포함)

(단위 : 건, 천㎥)

구 분	’21. 11월 납기		’20. 11월 납기		증 감
	건 수	조정량	건 수	조정량	건 수	조정량
계	109,486	9,702	108,251	9,648	1,235	54
광 암 1	18,644	1,363	18,499	1,373	145	-10
광 암 2	33,082	2,270	32,739	2,185	343	85
광 암 3	23,086	2,109	22,952	2,129	134	-20
광 암 4	201	635	189	682	12	-47
길 동	34,473	3,325	33,872	3,279	601	46

□ 구별 전년대비 조정량 증감(잠정, 시계외 비포함)

(단위 : 건, 천㎥)

구 분	’21. 11월 납기		’20. 11월 납기		증 감
	건 수	조정량	건 수	조정량	건 수	조정량
계	109,486	9,702	108,251	9,648	1,235	54
송파구	67,871	5,955	67,327	5,935	544	20
강동구	41,615	3,747	40,924	3,713	691	34

2.	조정량 증감 원인 분석

□ 업종별 증감(잠정, 시계외 비포함)

(단위 : 건, 천㎥)

구 분	구 분	’21. 11월 납기		’20. 11월 납기		증 감
		건 수	조정량	건 수	조정량	건 수	조정량
총계		109,486	9,702	108,251	9,648	1,235	54
송파구	계	67,871	5,955	67,327	5,935	544	20
	가 정 용	61,451	4,269	60,970	4,278	481	-9
	공 공 용	437	471	433	474	4	-3
	일 반 용	5,947	1,167	5,885	1,130	62	37
	욕 탕 용	36	48	39	53	-3	-5
강동구	계	41,615	3,747	40,924	3,713	691	34
	가 정 용	34,624	2,943	34,147	2,929	477	14
	공 공 용	253	167	251	141	2	26
	일 반 용	6,718	610	6,505	605	213	5
	욕 탕 용	20	27	21	38	-1	-11

❍ 가정용 5천㎥ 증가 : 신축아파트 입주로 사용량 증가

-

송파구(9천㎥ 감소)

인구감소로 인한 사용량 감소

‣ 감소 : 잠실2동 *************** 4천㎥, 장지동 ****************** 3천㎥,

가락1동 ************** 5천㎥, 잠실4동 **************** 13천㎥

-

강동구(14천㎥ 증가)

강일동 **** 등 신축아파트 입주

‣ 증가 : 상일1동 ************* 25천㎥, 강일동 **************** 18천㎥

고덕2동 ************** 4천㎥(신축입주)

❍ 공공용 23천㎥ 증가 : 사용량 증가

-

송파구(3천㎥ 감소)

사용량 감소

‣ 감소 : 문정2동 ********************* 사용량 증가/`21년 사용량정상)

-

강동구(26천㎥ 증가)

사용량 증가

‣ 증가 : 상일1동 ********* 7천㎥, 길동 ****** 4천㎥ (사용량 증가)

천호2동 ****** 3천㎥ 등(사용량 증가)

❍ 일반용 42천㎥ 증가 : 신규 오피스텔 입주 및 영업호전에 의한 사용량 증가

-

송파구(37천㎥ 증가)

신규 오피스텔 입주 및 영업호전에 의한 사용량 증가

‣ 증가 : 방이2동 ****************** 7천㎥(신축입주), 잠실6동 ********************

9천㎥(호텔신축), 문정2동 ********************** 3천㎥(영업호전)

-

강동구(5천㎥ 증가)

신규 오피스텔 입주 및 영업호전에 의한 사용량 증가

‣ 증가 : 천호2동 **************** 3천㎥(영업호전), 명일2동 ********************             5천㎥, **************** 2천㎥(신축입주)

❍ 욕탕용 16천㎥ 감소 : 영업부진에 의한 사용량 급감

-

송파구(5천㎥ 감소)

코로나19 영향 영업부진 및 휴업에 의한 사용량 급감

‣ 감소 : 마천1동 ****************** 4천㎥, 문정2동 ******************** 1천㎥

-

강동구(11천㎥ 감소)

코로나19 영향 영업부진 및 휴업에 의한 사용량 급감

‣ 감소 : 길동 ******************* 6천㎥, 천호3동 *********************** 6천㎥

□ 중블록별 증감(시계외 비포함)

광암 1중블록

❍ 조정량 1,363천㎥이며, 전년동월 대비 10천㎥ 감소

❍ 납기별 조정 및 급수지역

- 짝수납기(풍납1동, 오륜동, 방이1동, 성내1, 3동)

- 홀수납기(풍납2동, 방이2동, 성내2, 둔촌1동)

❍ 업종별 전년동기 대비 증감현황

구 분	’21. 11월 납기		’20. 11월 납기		증 감
	건 수	조정량(천㎥)	건 수	조정량(천㎥)	건 수	조정량(천㎥)
계	18,644	1,363	18,499	1,373	145	-10
가 정 용	16,442	1,013	16,343	1,033	99	-20
공 공 용	87	174	89	154	-2	20
일 반 용	2,107	172	2,059	180	48	-8
욕 탕 용	8	4	8	6	0	-2

❍ 업종별 조정량 증감원인 분석

- 가정용 20천㎥ 감소

- 공공용 20천㎥ 증가

․ 풍납2동 ****** 17천㎥(사용량 증가)

- 일반용 8천㎥ 감소

․ 오륜동 ********************* 3천㎥(내부수리중), 둔촌1동 *************** 2천㎥(재건축)

- 욕탕용 2천㎥ 감소

광암 2 중블록

❍ 조정량 2,270천㎥이며, 전년동월 대비 85천㎥ 증가

❍ 납기별 조정 및 급수지역

- 짝수납기(거여1동, 마천1동, 가락2동, 장지동 일부)

- 홀수납기(거여2동, 마천2동, 오금동, 가락본동, 문정1동, 장지동 일부)

❍ 업종별 전년동기 대비 증감현황

구 분	’21. 11월 납기		’20. 11월 납기		증 감
	건 수	조정량(천㎥)	건 수	조정량(천㎥)	건 수	조정량(천㎥)
계	33,082	2,270	32,739	2,185	343	85
가 정 용	29,768	1,747	29,433	1,736	335	11
공 공 용	241	117	240	124	1	-7
일 반 용	3,063	388	3,054	305	9	83
욕 탕 용	10	18	12	20	-2	-2

❍ 업종별 조정량 증감원인 분석

- 가정용 11천㎥ 증가

- 공공용 7천㎥ 감소

․ 가락본동 **************** 9천㎥ 감소(사용량 감소)

- 일반용 83천㎥ 증가

․ 거여1동 ************** 2천㎥(옥내누수), 문정1동 *************** 1천㎥, ******1천㎥ 등(정상사용)

- 욕탕용 2천㎥ 감소

․ 가락본동 ****************** 4천㎥(휴업)

광암 3 중블록

❍ 조정량 2,109천㎥이며, 전년동월 대비 20천㎥ 감소

❍ 납기별 조정 및 급수지역

- 짝수납기(송파1동, 석촌동, 삼전동, 가락1동-가락아파트, 잠실3, 4동)

- 홀수납기(잠실본동, 잠실2, 6, 7동, 송파2동)

❍ 업종별 전년동기 대비 증감현황

구 분	’21. 11월 납기		’20. 11월 납기		증 감
	건 수	조정량(천㎥)	건 수	조정량(천㎥)	건 수	조정량(천㎥)
계	23,086	2,109	22,952	2,129	134	-20
가 정 용	20,923	1,517	20,799	1,567	124	-50
공 공 용	107	73	108	63	-1	10
일 반 용	2,036	492	2,024	471	12	21
욕 탕 용	20	27	21	28	-1	-1

❍ 업종별 조정량 증감원인 분석

- 가정용 50천㎥ 감소

․ 가락1동 ************** 5천㎥, 잠실4동 **************** 13천㎥ (사용량 감소)

- 공공용 10천㎥ 증가

․ 잠실2동 ***************6천㎥(영업호전), 잠실6동 *** 1천㎥(사용량 증가)

- 일반용 21천㎥ 증가

․ 잠실6동 ******************** 9천㎥(호텔신축), 오금동 ****************** 7천㎥(신축입주)

- 욕탕용 1천㎥ 감소

․ 방이2동 **************** 2천㎥, 방이동 ***************** 1천㎥(영업부진)

광암 4중블록

❍ 조정량 635천㎥이며, 전년동월대비 47천㎥ 감소

❍ 납기별 조정 및 급수지역

- 짝수납기(문정2동, 위례신도시)

- 홀수납기(위례신도시)

❍ 업종별 전년동기 대비 증감현황

구 분	’21. 11월 납기		’20. 11월 납기		증 감
	건 수	조정량(천㎥)	건 수	조정량(천㎥)	건 수	조정량(천㎥)
계	201	635	189	682	12	-47
가 정 용	67	308	70	266	-3	42
공 공 용	26	115	20	140	6	-25
일 반 용	107	210	98	274	9	-64
욕 탕 용	1	2	1	2	0	0

❍ 업종별 조정량 증감원인 분석

- 가정용 42천㎥ 증가

․ 거여2동 **************** 19천㎥(신축입주), 장지동 *****************

19천㎥(정상사용, ******

- 공공용 25천㎥ 감소

․ 문정2동 ***** 24천㎥(**********사용량증가/`21년 사용량 정상)

- 일반용 64천㎥ 감소

․ 문정2동 ****************** 4천㎥, 문정2동 ***************** 1천㎥

문정2동 *********************** 1천㎥ 등(사용량감소)

길동 중블록

❍ 조정량 3,325천㎥이며, 전년동월 대비 46천㎥ 증가

❍ 납기별 조정 및 급수지역

- 짝수납기(강일동, 명일1동, 고덕2동, 암사1, 3동, 천호1동, 둔촌2동)

- 홀수납기(상일1, 2동, 명일2동, 고덕1동, 암사2동, 천호2, 3동, 길동)

❍ 업종별 전년동기 대비 증감현황

구 분	’21. 11월 납기		’20. 11월 납기		증 감
	건 수	조정량(천㎥)	건 수	조정량(천㎥)	건 수	조정량(천㎥)
계	34,473	3,325	33,872	3,279	601	46
가 정 용	28,875	2,627	28,472	2,605	403	22
공 공 용	229	159	227	134	2	25
일 반 용	5,352	515	5,155	505	197	10
욕 탕 용	17	24	18	35	-1	-11

❍ 업종별 조정량 증감원인 분석

- 가정용 22천㎥ 증가

․ 상일1동 ************* 25천㎥(’21. 2월부터 신축입주)

․ 강일동 *************** 9천㎥(’20. 10월부터 신축입주)

․ 강일동 ***************** 18천㎥(’20. 12월부터 신축입주) 등

- 공공용 25천㎥ 증가

․  상일1동 ********* 7천㎥, 길동 ****** 4천㎥(사용량 증가)

천호2동 ****** 3천㎥ 등(사용량 증가)

- 일반용 10천㎥ 증가

․ 천호2동***************** 3천㎥(영업호전),

명일2동 ******************** 5천㎥, **************** 2천㎥(신축입주)

- 욕탕용 11천㎥ 감소

․ 길동 ******************* 6천㎥, 천호3동 *********************** 6천㎥,

천호3동 **************** 3천㎥ 등 (영업부진 및 휴업)

□ 동별 조정량 증감

구 분	조 정 량(천㎥)			증ㆍ감 주요내역
	’21년11월납기	’20년11월납기	증ㆍ감
합 계	9,702	9,647	55
소 계	5,955	5,934	21
풍납1	21	21	0
풍납2	457	445	12	풍납동 *********************영업호전으로 17천㎥ 사용량 증가
거여1	18	17	1
거여2	279	207	72	위례지구 아파트 및 오피스텔 신축입주로 사용량 증가
마천1	45	49	-4
마천2	278	282	-4
방이1	22	25	-3
방이2	500	491	9	오피스텔 신규입주 사용량 증가 등
오륜	119	126	-7	일반용 영업부진 및 내부수리중
오금	486	482	4
송파1	12	13	-1
송파2	224	230	-6	가정용 사용량 감소(인구감소 및 아파트철거 등)
석촌	34	36	-2
삼전	7	7	0
가락본	421	447	-26	공공용 및 욕탕용 영업부진으로 사용량 감소
가락1	197	207	-10	가정용(********)5천톤 및 일반용(*******)4천톤 감소
가락2	101	103	-2
문정1	270	267	3
문정2	420	440	-20	******* 사용량(24천㎥) 감소
장지	542	524	18	가정용 사용량 증가
잠실본	521	536	-15	일반용 및 욕턍용 사용량 감소(영업부진,휴업등)
잠실2	280	281	-1
잠실3	144	144	0
잠실4	140	154	-14	대형 아파트 *****사용량 감소
잠실6	343	323	20	일반용 사용량 증가(오피스텔 등)
잠실7	74	77	-3
소 계	3,747	3,713	34
강일동	203	217	-14	고덕강일 *******입주시작 및 강일동 일부지역 상일2동으로 분리
상일1,2동	431	330	101	아파트신축 및 아파트내상가 입주로 사용량 증가
명일1동	88	89	-1
명일2동	164	160	4
고덕1동	212	216	-4
고덕2동	107	101	6	고덕 ******* 입주세대 증가
암사1동	46	49	-3
암사2동	152	161	-9	가정용 및 영업부진으로 일반용 사용량 감소
암사3동	91	94	-3
천호1동	21	21	0
천호2동	611	617	-6	******재개발 이주 시작
천호3동	388	396	-8	욕탕용 휴업 및 부진으로 사용량 감소
성내1동	30	30	0
성내2동	368	377	-9	고지변경(***** 격월→매월) 및 영업부진 일반용 사용량 감소
성내3동	13	14	-1
길동	749	757	-8	코로나 장기화로 ***** 상업지역 사용량 감소
둔촌1동	12	14	-2
둔촌2동	61	70	-9	*********재건축(500세대 폐전)

붙임 1. 유수율분석관련 참고자료 1부

2. 중블록 및 가압지역 유수율 특별관리 1부

3. 중블록 유수율 현황 및 분석 1부.  끝.