문서번호	시설보수과-7094
결재일자	2021. 11. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
백상용		전결 11/26 김시련
협 조
	주무관			정용재

도로시설물 현장점검 처리계획

[청계천복개(우안)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  11.

성동도로사업소

(시설보수과)

도로시설물 현장점검 처리계획

[청계천복개(우안)]

Ⅰ

관 련 근 거

2021년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 결과보고(시설보수과-6940, ‘21.11.18)

Ⅱ

현       황

겨울철대비 도로시설물 안전점검 결과, 청계천복개(우안) 내부 벽체에 설치된 신축이음부 실링재 파손으로 지속적인 하부 토사유출 발생(우려)이 있어 시민의 안전을 위해 긴급보수가 필요한 실정임

현황사진

STA 4,441	STA 4,460

Ⅲ

정 비 계 획

추가적인 손상진전에 의한 안전사고를 예방하기 위해 신축이음부 백업재, 실란트 등을 재설치하여 정비하고, 배면 토사의 느슨한 상태를 고려, 그라우팅을 실시하여 배면을 보강하고자 함.

○ 공사개요

- 정비물량 : 벽체 배면 그라우팅 3.4m[eqn: {}^{3}], 신축이음부 정비 25m

- 소요예산 : 약****원

○ 정비시행

- 신속한 조치가 필요한 사항으로 ‘터널 및 복개, 지하차도 일상보수공사’ 업체에 작업지시하여 보수조치하고 추후 정산처리하여 안전사고 예방 및 도로시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 정비계획 도면(안) 1부.

2. 물량 산출서.  끝.