문서번호	시설관리과-24417
결재일자	2021. 12. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
신종태		김선호	12/16 代김선호
협조

현장실정보고서 접수에 따른 조치 보고

(사당동 178-**번지)

2021. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고서 접수에 따른 조치 보고

(사당동 178-**번지)

현장 여건상 앵글밸브교체 불가(현장실정보고서)에 대한 조치사항을 보고드림

관련근거: ㈜대한콘설턴트 대콘 2021-15(’21. 11. 24.)호

□ 현   황

○ 위    치: 동작구***********번지

○ 공사개요: D=15㎜ 앵글밸브 교체

○ 진행사항

- ’21. 11. 12. 앵글밸브 고장민원 접수(접수번호: *************)

- ’21. 11. 16. 앵글밸브 교체 작업지시(개량-66)

- ’21. 11. 24. 현장실정보고 접수

□ 보고내용

○ 당초 접수된 앵글밸브 고장민원에 대하여 D=15㎜ 앵글밸브를 교체하여  민원을 해소하고자 하였으나,

○ 접수된 현장실정보고서와 같이 현장 조치가 불가(보호통 내 이격거리 미달)하여 작업이 불가능함

- 보호통 재설치가 필요한 실정이나 현재 설치된 보호통 위치가 협소하고 건물 외벽에 가까이 붙어 있어 작업이 어려움

- 위치도 및 현장사진

*****************

□ 조치의견

○ 수도계량기 보호통 위치를 변경 설치하여 앵글밸브 고장 민원을 해소하고자 함

- 상기 내용에 따라 연간단가업체에 작업지시

- D=15㎜ 수도계량기 보호통 철거 및 설치

붙임: 1. 현장실정보고서 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.