소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	공설3332호	서대문구 세검정로32-0	지상식 소화전 파손	고 장 (사용불)
1. 소 속: 홍은119안전센터 2. 확 인 자: 소방위 송영찬 외 3명 3. 확인내역: 현장대응단 출동대원으로부터 고장사실 인수 및 확인 4. 인수내역 - 발견자: 소방장 안영근, 소방교 박원영 - 현장대응단 펌프차량 홍은 관내 기타출동(소화전 안전조치) 2022.1.9.(일) 13시 18분 현장 확인한 바 차량 충돌로 지상식 공설3332호 몸체가 기울려져 있는 상태로 차주 보험회사 접수(접수번호 2556호, 한화손해보험)하였고, 스핀들 잠금상태로 통행에 문제가 있어 동력절단기 활용하여 소화전 몸통 제거함. ※ 사용장비 : 지상식복스파나, 제수변 T핸들, 동력절단기 2022년 1월 9일 확 인 자 홍은119안전센터 3팀장 소방위 신춘수

관련사진 (공설 3332호)
위 치 도

공설3332