2022년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획

2022년도「보이는 소화기」설치사업 추진을 위한 설치 예정지 파악

Ⅰ		추진 근거

□ 민선 7기 공약사항「보이는 소화기 2만대 설치」

❍ 서울시정 4개년 계획(2019~2022)「화재취약지역 안전환경 강화」

□ 다중운집장소 등 도시안전을 위한 설치지역 확대 필요

❍ 도심 및 골목길 재생사업 지역, 소규모 점포 밀집, 학원·고시원 등 다중이

운집하는 공공장소 등 지역특성을 반영한 설치 확대 필요

□「보이는 소화기」설치 이후 시민 자율 초기화재 대응 사례 증가

❍ 시민 자발적인 재난 대응으로 자체진화 및 대형화재로의 확대 방지

Ⅱ		도시 소방안전 강화를 위한 보이는 소화기 거리형 설치

❍ 설치 장소

-다중이 운집하는 공공장소, 다중 밀집지역의 거리

<보이는 소화기 「거리형」 표준규격 사양서>

▹규 격 : W410*H1000*D255(mm) 기준 / 분말소화기 2개(3.3kg) / 부속장비포함

- 2018년 공공시설물 표준디자인 소방안전시설물 4.3 「보이는 소화기」 적용

▹재 질 : E.G.I SHEET, 폴리카보네이트, 분체도장, 야광시트커팅 부착, 매입형 손잡이 적용

Ⅲ		2022년 「보이는 소화기」설치 예정지 제출

❍ 기    한 : 2022. 2. 28.(월)

❍ 설치장소 : 각 대상 건물 외부(정문, 후문, 주차장 입구 등)

❍ 제출방법 : 붙임 동의서 및 설치장소 작성하여 문서 제출