참고자료		연속형 빗물받이 등 선형 배수체계 확대

노면 배수불량으로 인한 침수, 차량주행성 저하, 물 튀김 등 시민불편 해소를 위해 기존 빗물받이의 한계성 극복

□ 추진배경

○ 기후변화에 따른 집중호우, 게릴라성 강우 시 일시적으로 빗물받이 배수지연

○ 빗물받이 막힘, 덮개설치 등으로 기능저하 시 인근유역 우수배제 불가

□ 배수체계 변경 : 現 배수체계(점 배수) vs 개선된 배수방식(선 배수)

- 적용대상 : 저지대 등 과거 침수이력 지역, 우수배제가 용이하지 않은 지역

점 배수(일반형 빗물받이)			선 배수(연속형 빗물받이)
<제품사진>	<현장사진>		<제품사진>	<현장사진>

※ 간선도로 우선적용

□ 기대효과

○ 빗물받이 유입면적 증가로 집수효율 및 도로 노면배수 극대화

○ 집중호우 시 연속형 빗물받이 내 통수단면을 통해 저류기능 확보

○ 빗물받이 연결관 맨홀접합을 통한 하수관로 품질향상

○ 측구 파손에 따른 물고임 해소로 도시미관 개선 및 시민불편 저감

□ 추진계획

○ ’22.01.~‘22.02. : 자치구별 사업대상 조사 및 예산재배정

○ ’22.03.~10. : 사업시행